最简单好用的汉字输入法: 五码输入法
(新)五码笔画数码输入法 使 用 说 明 N6.5 智能版
看看右边的键盘图，它就是五码输入法！它简单到只使用“横竖撇点折捺”六种基本笔画和“钅木艹口”四个常见偏旁部首一共十个字元，只使用十个数字键，按照汉字的写法顺序取第一、二、三、四和最末部件，最长五码，即可轻松地进行汉字录入。它比拼音还简单，效率却远远超过拼音输入法。
十个符号，五码一字，十个数字把汉字搞定！
五码输入法六种笔画四个部件的选择，是汉字录入方法在简单与效率矛盾上的一个质的飞跃。只使用十个字元、十个数字键、最长五码一字、按规范写法取码，五码汉字输入法是数码录入方法中极为简单易用的一种。它比拼音输入法还简单，性能却远胜过拼音输入法。以GB2312字库进行统计，它有近二千字没有重码，百分之九十四的字不用翻屏即可直接键入，用鼠标可不翻屏点入百分之九十九的字。五码汉字输入法也使用词组录入，词组的编码长度仍为五码，单字和词组混合录入，辅之以智能选词功能，使五码汉字输入法的录入效率进一步提高。 为了更明确地了解五码汉字输入法的性能优势，请看下表对二种普及型汉字输入法的统计结果。从统计可知，五码汉字输入法的性能超过拼音输入法一倍以上！
普及型汉字输入法 性能比较 (统计数据以GB2312字库为样本)
输入法 | 字元数/ 键位数 | 最大 码长 | 无重码 字数 | 查字翻屏 最大次数 | 首屏(12字) 录入率 | 首屏(8字) 录入率 | 评 价
五码 | 10 / 10 | 5 | 1890 | 2 | 94％ | 89％ | 好
全拼音 | 26 / 26 | 6 | 14 | 8 | 55％ | 40％ | 差
| 首屏(12字)录入率: 即每屏提示12字时不翻屏录入字数占总字数的比例(电脑等情况) 首屏(8字)录入率 : 即每屏提示8字时不翻屏录入字数占总字数的比例(手机等小屏幕设备时) 查字翻屏最大次数: 最坏情况下需翻屏的次数，按每屏显示12字计算 |
五码汉字输入法以极少的记忆量、极简单的方法满足了日常汉字录入要求，将简单性、规范性、有效性三者有机地结合，为键盘汉字录入提供了一个更好的工具。只用十个字元十个键的操作，超过百分之九十四的不翻屏录入率，完全满足边想边打和一般汉字录入的需要。本文就是全部用该方法录入的。 下面用几分钟时间即可全面掌握该输入法。
目 录 | 一. 字元和键位 十个符号十个数字 二. 单字编码 一二三四末 三. 词组编码 二字词 三字以上词 词组扩码 智能取词 四. 软件功能 录入提示 功能码 状态图标 功能设置 增删词组 自动组词 自定义码 各种全角符号 | 五. 个别注意 易错字的标准写法 六. 打字技巧 打拼音 打区位码 打重复字 打英文 打数字 七. 打字学习软件 快速学会中文打字 ●. 软件安装与删除 ★查看更新消息： china5m.blog.163.com
一. 字元和键位
五码汉字输入法使用“横、竖、撇、点、折、捺”六种基本笔画和“钅、木、艹、口”四个常见偏旁部首一共十个字元(字根)，分别安排在小键盘的0到9十个数字键上，不仅可用于计算机、而且可以方便地用于手机、掌上电脑及其它需要汉字录入的设备。 在标准计算机键盘上，五码的键位与字元对应关系如下图所示:
1: 横(一,含提); 2: 竖(丨,含竖钩); 3: 撇(丿); 4: 点(丶); 5: 折(含除了竖钩外的所有横折、竖折、撇折、竖提、弯钩、斜钩、竖弯钩、横折折折、横折折撇、横折弯钩等等折弯钩笔画); 6: 捺(基本笔画捺\) 7: 钅 8: 木 9: 艹 0: 口(含囗[大口,外框]) |
注意繁简对照： 钅=金。 十个字元的例字如下： 1: 一(横提) “”等字中的红色笔画均为“一横”； 2: 丨(竖) “ ”等字中的红色笔画均为“丨竖”； 3: 丿(撇) “”等字中的红色笔画均 为“丿撇”； 4: 丶(点) “”等字中的红色笔画均为“丶点”； 5: 折弯钩 除竖钩外，所有的横折、竖折、竖提、弯钩、卧钩、折折折等带折弯钩的笔画均归为键5。下面各字中的红色笔画都是5(“口囗”作为整体取为0): 6: \(捺) “”等字中的红色笔画均为“捺”； 7: 钅(金,金旁) “银钱镜钟键铁鈜鉷”等字的第一部件都是“钅”; 8: 木 “”等字中的红色部件均取为“木”；“束乘枣柬末来”等字中的“木”难于看出，标准编码拆为单笔。 9: 艹 “”等字中的红色部件均取为“艹”；“带舞开”不取“艹”，分解为单笔。 ▲对于“钅木艹”,只当独立存在(不与其它笔画相交)或习惯认同时才取,不易看出的拆为单笔。 0: 口 “”等字中的红色部件均取为“口”； ▲请注意: 带“囗”的内外结构字，取走“囗”部件后，囗内笔画的最末一笔取为末笔。如“由”字分解为“囗一丨”，编码的末笔取为竖“丨”。 键位歌: 1横2竖3撇, 4点5折6捺, 7钅8木9艹, 0口囗。 只数“0…9”十个数，简单吗？ 返回目录>>>
二. 单字编码
在五码汉字输入法中，单字按其书写顺序取它的第一、第二、第三、第四和最末部件的对应键码作为其编码，最长五码(如果含“钅木艹口”四种部件就直接取它，否则拆为基本笔画)；如果不足五个部件，则取完为止。 例如:
| 中: 分解为:口丨 | 编码:02 |
国: 分解为:囗一一丨..丶 | 编码:01124
爱: 分解为:丿丶丶丿...\ | 编码:34436
花: 分解为:艹丿丨丿乚 | 编码:93235
镕: 分解为:钅丶丶乛...口 | 编码:74450
汉字的书写笔画顺序以《新华写字字典》为准。为兼顾不同人的书写习惯，软件中设置有容错码。 尤其要记住“钅木艹口”四个偏旁部件。如果单字中的笔画明显地构成部件“钅木艹口”之一，并被大众所认同时，即应当将该部件取入编码，然后再按规则分解剩下的笔画。 如:
| 其: 艹一一一(丿)丶 | 编码:91114 |
曲: 囗艹 | 编码:09
米: 丶丿木 | 编码:438
扁: 丶一丿(丨)艹 | 编码:45139
在易错的个别字的写法上，许多人与标准写法有些偏差，请看后面“个别易错字的写法”中列举的一些字。 如果你打的字没有出现,请用另一种可能的书写笔画顺序尝试一下，很可能是你的写法与标准有点偏差。为了兼顾不同的书写习惯，本软件中备有容错码，多数不标准的习惯写法也可打出单字，但在词组编码中只接受标准写法。 在五码输入法软件中，大多数常用字只需打入1到3码即可录入。 按顺序取一二三四末，方便吗？ <使用打字学习软件，可以快速学会电脑打字，请看下面打字学习软件> 返回目录>>>
三. 词组编码
五码汉字输入法允许字词混合录入以进一步提高录入效率。对二字词和二字以上词，五码汉字输入法定义了两条编码规则。由于五码所用键位很少，致使少量词组的重码较多，为了解决这一问题，五码软件还定义了“词组扩码”功能并自动转换。智能取词功能将使用户更快地进行词组录入。 ㈠ 二字词: 取首字的第一、二码，笫二字的第一、二、三码，简记为12、123。 如:
中(02)国(011..) | 词码为:02011
五(12..)码(130..) | 词码为:12130
如果首字只有一码，则在笫二字多取一码，取完为止。 如:
一(1)项(1211.) | 词码为:11211
㈡ 三字及三字以上词: 取前两字的前两码、第三字的首码，简记为12、12、1。 如:
| 中(02.)国(01..)银(75..)行 | 词码为:02017 |
心(45.)想(80..)事(10..)成 | 词码为:45801
如果第二字只有一码，则在最后一字多取一码，取完为止。 如:
| 第(31.)一(1)名(3540) | 词码为:31135 |
㈢ 词组扩码: 因为五码简单，所用的编码键非常少，在数万个词组中，有几十组词的重码比较多。为此，五码软件增设了“词组扩码”功能，使词组录入的重码大为降低。 (1) 如果词组的重码超过13个(可在设置中选为全部词组)，五码软件自动进入词组扩码状态(表现是: 编码提示框自动加长、在第五码时第五行后的快选键提示为带点的数字)，用户可在打入词组的前5码后，再打入最后一字已取编码后面紧接着的两码。即: ★二字词扩码: 5码+两码，全部编码为: 首字第一二码、末字的一二三四末码(简记为12、1234末)。 ★三字以上词扩码: 5码+两码，全部编码为: 取前两字的前两码、第三字的第一二三码(简记为12、12、123)。如:
拥(12..)护(12143) | 在词码“12121”后可再扩码“43” 全码:12121_43
游(44..)击(11..)战(21014) | 在词码“44112”后可再扩码“10” 全码:44112_10
(2) 在词组扩码状态时，在第六码打入“7”(钅)，可使只有5码的词单独列出。如“职工、博士、技工、护士……”。 (3) 用户在第五码后打入小键盘的“.”(或大键盘转定义的“.”)，也可自行进入词组扩码状态。 用户遇到重码时，可以直接在提示窗中选取 (用“.”转换状态，用“/*”前后翻)，也可以打入后续编码，待重码减少后选取。 ㈣ 智能取词: 五码软件从V4.0开始增加智能取词功能，可以根据所录入的语句，自动将最可能匹配的词组显示在最前面，使用户可以快速录入。在用户使用一段时间后，软件将自动学习用户的用词习惯，使智能性能越来越好。 ㈤ 词组容错: 五码软件新增词组容错功能，对于在单体字中为笔画“捺”，而在合体字中变形为“丶”的字，在词组中应取为“丶”，但也允许认为是笔画“捺”。 如“令”与“页”组成“领”字，“令”第二笔为“捺”，“领”第二笔为“丶”; 而词组“领导”的编码，可为“34515”，也可打为“36515”，以适应一般用户的习惯。对于“头”“食”等字的末笔，也允许作同样的处理。 ㈥ 词组中可以含有各种全角符号。对于没有定义编码的全角字符，其编码在五码中取“66”。但是，无编码的全角符号不能是词组的第一个字符。 要尽量使用词组。五码很简单，即使打入扩展7码的词组，亦很轻松！五码智能版的功能也是以词组为基础的，五码词库亦收录了很多流行短语，大可一试。 大部分的常用词组都可在4到5码完成！ 打词组略费脑筋，但是熟能生巧，掌握它将使效率大增！ <使用打字学习软件，可以快速学会打词组，请看下面打字学习软件> 返回目录>>>
四. 软件功能
1.使用键位 五码汉字输入法的编码只使用小键盘的键位即可，其中0到9为十个编码键，“-”为改错删除键，“Enter”、“+”、“*”、“/”为快选键(详见下面第2条)，“.”为编码/数选切换键。 为了充分利用PC机资源，五码WINDOWS软件也将五码符号映射到键盘的主区键位，使操作更灵活，请看下面说明(3)。 2.录入提示 五码PC版软件的录入提示为: <快选键(红色)><字词(黑色[自定码绿色])><编码提示(淡兰+蓝色)> 其中，“快选键”是指击该键可快速选择对应字词。五码PC版软件使用的快选键有: “Enter”: 取提示窗中第一字词; “+”: 取提示窗中第二字词; “*”: 取提示窗中第三字词; 重码字超过一屏时, 先打“.”后再打“*”使重码向后翻屏; “/”: 未向后翻重码时取第四字词, 否则重码字翻回首屏; 在第五码时若重码超过一屏，打“/”可使重码字词的首尾顺序交换。 “.”: 用数字选取当前提示窗中的字/词；重码字超过一屏时，再打“.”重码向后翻屏。 ★当一个字词录入后，用“.”可重新激活该组编码，进行重复字词快速录入。 ★如果没有设置使用词组扩码，在第五码后打入“.”则进入词组扩码状态。
▲下图为打入“州”前3码的情形。再打Enter键即可录入“州”。其后各字为快选提示字，可在不打完该字编码的情况下提前录入，提高录入速度。 如:打“+”可录入第二行词组“前门”。 用大键盘数字可直接选入第3行以后各字。 |  | ▲在左图状态再打入“.”，即可用编码数字键录入第3组以后的字词，如下图所示。如：打“7”可录入词组“断言”。 ●如果重码字少于一屏，再打“.”将恢复为左图编码录入状态。 ●如果重码字超过一屏，再打“.”或“*”将使重码字向后翻屏。
上面二图为用五码录入“州”字的情形。其各部分的含意为: ㈠ 已输入的编码“丶丿丶”(434)显示在左上角的提示框中; ㈡ 与编码(434)相匹配的单字和词组提示在下面的候选窗中。其左侧的红色符号是快选键，如打入“+”可立即输入词组“前门”字。 请注意第五组以后的字词的快选键(上面带点的数字)。您有三种可选的操作方式: ① 用大键盘时，用大键盘上排的数字键，可直接选入对应的字词。如打“5”即录入“关门”; ② 使用小键盘时，先打入“.”，出现上面右图的画面，即可用编码数字键录入第五组以后的字词。在上右图中再打入“6”即录入词组“关闭”。 ③ 对于编码还没有打完的字，继续打入一码，将使该字上移，可直到移至前4行或打完5码时选入。 推荐打法: 在打前4码时主要关注前4行的提示，所打字没出现就继续打一码；只在笔画打完(如“工士土”)或打完5码时才去查看第5行后的提示。 ㈢ 字词后面的数字显示的是该字词的标准编码。淡兰色数字是已打入的编码，蓝色数字是还未打入的编码，紫色数字是容错字的标准编码。 大多数常用字只需打入1到3码就可录入，使用词组效率更高。 3.功能码 根据五码汉字输入法的编码特点，五码软件可用一些简单的编码组合来完成某些软件功能。五码PC版软件定义了如下基本功能码: ●拼音录入: 66pppppp (pppppp为拼音码) ●区位码录入: 69nnnn (nnnn为0101到8794的区位码) ●中文标点和各种符号快速录入: 60?, 61?, 62?，63?，64?，65? ●删除旧词组: 674 (关闭程序时词组自动存盘，请看下面说明5) ●定义新词组: 675 (关闭程序时词组自动存盘，请看下面说明5) ●显示帮助: 677 ●显示键盘图: 678 ●使用主键区键位: 672 (开/关) 用编码“672”可将五码键位定义到主键区，用主区字母键进行五码录入，此时快选键亦用主键区的键位，在主键区形成左手独立打字、右手独立打字、左右手联合打字三种组合方式，快速操作，随心所欲。请看下图，亦请看五码软件的帮助说明。
▲特请关注以“6”打头编码的中文标点和各种符号，对录入很有帮助。可打开“帮助”→翻到第五页查看相关的符号及其编码。 4.窗口图标 五码汉字输入法PC版的主窗口显示如右图所示: ① 用鼠标左键点击“五码”区域或按Shift键可切换为中文/英文； ② 用鼠标左键点住五码图标可拖动该窗口；如果未用光标跟随，录入窗的位置也将跟着移动。 其后四个图标分别是: ③ 全角/半角切换：半角符号即原始的英文符号，如网址和数据；全角符号占两个半角符号的宽度(如中文标点)，用于中文打字。 ④ 中文标点／英文标点切换； 转换的标点符号如下(保留了“.@”以便于录入网址和数据)：
英文符号： | ! ` ~ $ % ^ & \ , ; : / ? ' ' " "
中文符号： | ！·～￥％…—、，；：。？‘ ’ “”
⑤ 键盘图:显示/关闭； ⑥ 帮助窗:显示/关闭。 ●用鼠标右键点击五码图标，可弹出设置菜单，项目如下: “ 添造新词组 ” →手工定义新词组，词组编码自动产生; “ 删除旧词组 ”; “ 查阅自定码 ”; “ 用联想词组 开/关”; “ 用主区键盘 开/关”; “ 选字提示音 开/关”→非重码字自动上屏或转为数字候选状态时提示音; “ 显单字读音 ” →显示已打单字的读音,帮助学习(限于GB汉字); “ 显小键盘图 ”; “ 显大键盘图 ”; “ 13重词扩码 ” →当字词重码超过13个时使用词组扩码; “ 全部词扩码 ” →建议熟悉词组后，选择允许所有词组使用词组扩码; (如果上述两项都不选择，则不使用词组扩码。) “ 自动造词 ” →允许将合适的单字串自动转为词组。但自动转换在个别时候不太准确，你可用“删除词组”功能将不合适的词删去。 “ 用五码智拼 ” →选择使用五码智能拼音输入法; “ 用 五码 ” →选择使用五码输入法; “ 用五数码 ” →选择使用五数码输入法; “ 用 一五码 ” →选择使用一五码输入法; 点击相应的栏目，可进入文字提示相应的功能. 5.添加词组、删除词组 当用户要添加自己的新词组或要删除旧词组时，可以: ●添加新词组时打入功能码“ 675”; ●删除旧词组时打入功能码“ 674”; ●用鼠标右键点击五码图标，在弹出菜单中选择相应的功能“添加新词组”或“删除旧词组”即可进入相应功能，弹出一个词组管理窗口。 添加词组时，在词组管理窗口中打入新词的内容，可以是汉字或全角符号，最多四十个，然后打入回车确认，新词的编码即自动产生，再确认退出即可。 删除词组时，在词组管理窗口中打入旧词的内容，然后打入回车确认，如果有该词则被删除，否则提示无该词，再确认退出即可。 词库的修改将在关闭程序时自动存盘。 6.容错码、自定义码 容错码是指按标准写法外的习惯写法进行的编码，以照顾不同用户的书写习惯。 自定义码是指用户自己将全角符号、GBK汉字定义为五码编码进行输入。 五码汉字输入法的自定义码文件名是Z5RC.5M，如果用户要查编它，可以: ●打入功能码“ 67/”，或者 ●用鼠标右键点击五码图标，在弹出菜单中选择“查编自定码”, 即可打开一个五码的自定义码文件副本，可以查阅已有的编码。 该文件的第一行写有自定义码文件的准确路径，如果用户要修改或添加，请用任何文本编辑软件(如WINDOWS的记事本)打开，按其中的说明编辑该文件即可。 ○在自定义码文件Z5RC.5M中写有部分可能用到的GBK汉字的编码。如果你还要用其它的字，只要打开该文件、加入要用的字、在字后按规则加上编码即可。 ▲自定义码文件Z5RC.5M一定要用纯文本文件的形式存盘！ ▲自定义码文件Z5RC.5M修改存盘后，如果您从开机后还没有用过五码，则可打开五码，修改的内容马上就可生效。如果开机后已用过五码，就要关闭用过五码的程序，如果是在WINDOWS桌面上打开过就要重新启动计算机，修改的内容才能生效。 下表是Z5RC.5M中定义的部分全角符号，符号后的数字是对应的编码:
。601 ，602 ；603 、604 ！605 ？606 ：607 “608 ”609 …600 | 《6401 》6402 〖6403 〗6404 【6405 】6406 ＜6407 ＞6408 （6409 ）6400 | 『6411 』6412 ∧6413 ∨6414 ‘6415 ’6416 ［6417 ］6418 ｛6419 ｝6410 | ≤6421 ≥6422 ≮6423 ≯6424 ≠6425 √6426 ＝6427 ±6428 ×6429 ÷6420 | ↑6431 ↓6432 →6433 ←6434 々6435 ～6436 ≈6437 ∝6438 ∵6439 ∴6430 | ＄6441 ￥6442 ￡6443 ￠6444 №6445 ℃6446 ％6447 ‰6448 ※6449 ·6440 | □6451 ■6452 △6453 ▲6454 ☆6455 ★6456 ◇6457 ◆6458 ●6459 ○6450 | ↖6461 ↗6462 ↘6463 ↙6464 ≒6465 ≦6466 ≧6467 ∠6468 °6469 ℉6460 | ㎎6481 ㎏6482 ㎜6483 ㎝6484 ㎞6485 ㎡6486 ㏄6487 ㏕6488 ㏑6489 ㏒6480
你可以在五码中打入“6”并向后翻页，可看到全部全角符号。你也可在自定码文件中添加自己的全角符号。 返回目录>>>
五. 个别注意
请注意个别字的写法(以《新华写字字典》为准):
| 冗: 丶乛丿⺄ | 平宝盖第一笔为点 |
字: 丶丶乛乛丨一 | 宝盖第二笔为点
雨: 一丨丨丶丶丶丶 | 里面为四点
雪: 一丶乛丨...一 | 雨字头第二笔变形为点
其: 艹一一一丿丶 | 头三笔变形为艹
曹: 艹口一口一 | 上部取为艹
由: 囗一丨 | 第一笔属于囗,取囗后末笔变为丨
忆: 丶丶丨乙 | 忄: 字典写法为[丶丶丨]
万: 一丿 | 字典写法
皮: 乛丿丨７＼ | 字典写法
瓦: 一し⺄丶 | 字典写法
臼: 丿丨一一一 | 字典写法
车: 一ㄥ一丨 | 字典写法
单: 丶丿口一一丨 | 撇点作丿
衤: 丶７丨丿丶 | 撇点作丿
边: 丿丶\ | 辶廴: 都是最后写
廷: 丿一丨一\ | 辶廴: 都是最后写
我: 丿一丨一(乚丿)丶 | 右上角带的点: 都是最后写
龙: 一丿乚丿丶 | “尢”+“丿丶”
成: 一丿乚(丿)丶 | 右上角带的点: 都是最后写
臧: 一丿∟一(丿..)丶 | 右上角带的点: 都是最后写
从双对邓劲舒斜剑: | 第二笔均是丶(3)，不是\(6) 单字的捺在合体字中变形为丶
返回目录>>>
六. 五码打字技巧
打开、关 闭输入法
| 有四种方式： ① 用鼠标左键点击任务栏中(时间旁边)的“CH/EN”图标，弹出输入法菜单，从中可选取输入法，选“CH/EN”则关闭输入法。 ② 同时按下“Ctrl”键和空格键，可关闭或打开当前输入法，但仅当光标在文字框时有效。 ③ 同时按下“Ctrl”和“Shift”键，可轮流切换输入法。 ④ 在“控制面板→(区域选项)输入法”，给五码设上快捷键，如 Shift_Alt_1，就可同时按下三键快速打开输入法。
快选键 的使用 、 提示字 的选择 | 五码输入法只用十个符号，最长五码一字，五码软件则让多数字在4码内录入，常用字更在1到3码即可录入! 请按如下方式灵活使用快选键，取得快速打字的效果: 每当您打入一码，五码软件将在提示窗显示最多12个候选字。此时，您可以只注意前4行的提示字。如果所要打的字在前4行中，就要用相应的快选键(回车[或空格键]、+、*、/)将其选入； 如果所要打的字在5到12行中，您有三种可选的处理方法: ① 用大键盘的数字键选入；快选键为无点的数字时，也可用小键盘数字取入； ② 如果快选键为上面带点的数字，在用小键盘时，先打“.”，再用数字键选入； ③ 如果该字的编码还没有打完，就继续打入一码，该字将会上移，直到移至前4位或编码打完时选入。<推荐采用此方式>
重复字 的录入 | 当一个字或词输入后，再打入“.”(小键盘“.”或大键盘五码转定义的“.”)，将重新调出前一组编码，可输入重复的字词或在前一屏重新选字，相当快捷。
中文标点 符号 | 在自定义码中有各种中文标点符号。打入“6”就可看到常用标点，马上就可输入；其它符号的编码在“64??”“65??”，帮助中便有说明。打入功能码“677”，弹出帮助窗口，翻到第五页，有一个汇总表，用多了就熟悉了。“61~~”,“62~~”，“63~~”有西腊文、英文全角符号，用户还可加入自己常用的全角符号。
西腊文 | 在自定义码中“61~~”即是西腊文全角符号，用户可用“查自定码”查阅。
日文 | 用户可打“6904~~”用区位码输入日文全角符号。
录入大写 、上档 英文符号 | 用“Shift+字母键”组合，可任意录入上档和大写符号。如果是长篇的大写英文，最好打开“大写”灯输入，打完后再关闭大写灯。
录入少量 英文符号 | 单击“Shift”键，转入内部英文状态即可录入；需要输入汉字时，单击“Shift”键，即返回了中文录入状态。
录入长篇 英文符号 | 最好用“Ctrl+空格”关闭汉字输入法后录入；需要输入汉字时，再用“Ctrl+空格”打开汉字输入法。
录入数字 | 大键盘上排的数字键总是可用于录入数字；也可单击“shift”键切换为英文状态，用小键盘的数字键录入。
关于简码 | 多数常用字只打入一码、二码或三码就可看到，可用“空格(或回车)、+、*、/”4个快选键或主键区数字键选入，这就是简码。出现在前4位的简码应当尽量记住并选入，第5行以后的简码就用不着去记它，可以使用也可以不使用。
词组用法 | 五码很简单，词组也很好用。但由于五码使用的编码键太少，在五码软件提供的数万个词组中，有几十组编码的重码词较多，如“溶洞”、“土地”。此时可使用词组扩码功能，继续打入后续的一到二码，使选词变得很轻松。请看前面词组编码部分。 如果使用了词组扩码功能，在第六码打入“钅”(7)将列出只有5码的词组，便于打5码词。
使用拼音 | 在五码软件中，先打入“66”，便可紧接着输入汉字的拼音编码，用拼音录入汉字。在录入拼音时，汉字的后面将提示该字的五码编码，可同时用于查询字的写法。拼音中可打单字也可打词组(详细可参看“五码智拼说明”)。
用区位码 | 在五码软件中，先打入“69”，便可紧接着输入汉字的区位码，用区位码录入汉字。在录入区位码时，汉字的后面将提示该字的五码编码，可同时用于查询字的写法。
容错码、 纠正 汉字写法 | 五码在编入汉字的标准写法之外，还把部分汉字的不同写法作为容错码编入，以方便各类用户打字；容错字在提示框中显示为绿色(GBK字也提示为绿色)。但是词组的编码不使用容错码。所以用户在遇到绿色提示字时，要注意该字后面提示的标准编码，逐步使自己的写法与标准写法一致。
关于汉字 的字库 | 在WINDOWS软件中，通常涉及两个字库，一个是GB2312字库，有6763个汉字，我们通常所用的字都包含在里面。一般的输入法也是主要以此为基本字库的。但是随着电脑用途的扩大，有些不常用字就打不出来了，如“镕”字就不在GB2312中。因此后来又扩展了一个二万字的大字库，即GBK字库，习惯上把不在GB2312中而在GBK字库中的字称为GBK汉字。GBK字库主要是繁体字、港台用字、生僻字。 五码汉字输入法的基本字库也是以GB2312为准的。如果把GBK字库全部加入，很多字用不到，却产生很多重码，影响录入速度。所以五码汉字输入法只将常用到的GBK字的编码写入“自定义码”文件，如“呎吋”等，有些取名字用到的如“喆嚞”等也写了进去，用户还可以添加。 在GB2312字库中，区位码0101到0994是各种数字符号，1001-1594空着，1601到8794是汉字(5590-5594空着)，8801到9494是空的，没有字。五码汉字输入法中先打“69”后可紧接着输入区位码。
添加 GBK汉字 编码 | 在自定义码文件Z5RC.5M中写有部分可能用到的GBK汉字的编码。如果你还要用其它的字，只要打开该文件、加入要用的字、在字后按规则加上编码即可。 由于GBK字较少被使用，建议将不足5码的GBK字的编码，重复末码直到5码，以便于快打常用的字词。 ▲ 自定义码文件Z5RC.5M一定要用纯文本文件的格式存盘！ ▲ 自定义码文件Z5RC.5M修改存盘后，如果您从开机后还没有用过五码，则可打开五码，修改的内容马上就可生效。如果开机后已用过五码，就要关闭打开过五码的程序(在WINDOWS桌面上打开过就要重新启动计算机)，修改的内容才可生效。

返回目录>>>

七. 五码打字学习软件

本软件包中提供有一个打字学习软件，建议初学者首先用该软件学习。
五码安装后，有两个方式进入：
① 从WINDOWS的“程序”→“5M打字学习”→“五码汉字录入练习”即可进入。
② 用鼠标右键点击五码状态条，弹出设置窗口；再用鼠标左键点击“学习打字”条目，亦可进入。
从“选择”菜单中，选择“学习五码”即可。(另有“学习一五码”“学习五数码”)
点击“拆分字典”按钮，可以查看GB字库中全部单字的拆分编码。
点击“单字练习”按钮，可以进入打单字的学习和练习功能。
点击“词组练习”按钮，即进入打词组的学习和练习功能。

初学打词组时，可以按F8打开编码提示，便于入门学习；基本熟悉后，再按F8关闭编码提示，可以提高打字水平。
●用鼠标点击“上一词 下一词”区域，还可以弹出一个键盘图，用鼠标进行练习。
使用打字学习软件，可以帮助用户快速熟悉汉字规则笔画写法和词组打法。

返回目录>>>

八. 软件安装与删除

▲软件下载：在浏览器的搜索栏打入“五码输入法”，可以在网络上找到众多的五码输入法下载站点，推荐首选“华军软件”和“天空软件”，选择最新版的软件下载。

▲将软件包解压缩到任一目录，运行其中的“SETUP.exe”程序,按提示进行即可完成软件安装。
软件安装后，点击WINDOWS任务栏的输入法选择图标，点击“五码.一五码.五数码.五码智拼”，即可使用五码系列输入法了。此时用右键点击五码状态条，弹出一个设置菜单，点击“五码智拼”，即选择了使用“五码智能拼音输入法”。
●如果用户已经安装过五码，则在升级安装时不要运行五码(已运行五码的程序必须关闭，如果是在WINDOWS面板上打开过五码就要重新启动WINDOWS)，否则将不能成功安装。
●如果用户将WINDOWS输入法默认设置为“五码”，WINDOWS开机即起动了五码软件; 用户升级安装前，必须将输入法默认设置为“英文”、关机后重新启动WINDOWS到英文输入状态，方可升级安装成功。

▲如果欲删除五码输入法系列，WINDOWS XP请点击“开始→控制面板→添加或删除程序”，找到“五码输入法系列”，点击“删除”即可。如果是WIN7系统，请点击“开始→控制面板→程序与功能”，找到“五码输入法系列”，点击“卸载”即可。

返回目录>>>

其它说明：
一五码输入法使用说明
五数码输入法使用说明
五码智能拼音输入法使用说明