[LANGUAGE]
;主页面
System=系统管理
Stream=码流管理
Storage=存储管理
Accounts=用户管理
Network=网络管理
PTZ=云台管理
Exit=退出


;系统管理
IPCam Setting=摄像机设置
Ok=确定
Cancel=取消
System Setting=系统设置
Maintenance=系统维护
Logs=日志管理
;系统设置页面
Device name:=设备名称:
Product SN:=产品序列号:
Version:=软件版本:
Product Type:=产品型号:
Format:=日期格式:
Date Time:=日期时间:

CloudComputing ID:=云视通 ID:
CloudComputing Port:=云视通 Port:
CloudComputing Port Modified, Restart to Enable It ?=云视通端口号已修改，是否立即重启以使其生效？

CloudSEE ID:=云视通 ID:
CloudSEE Port:=云视通 Port:
CloudSEE Port Modified, Restart to Enable It ?=云视通端口号已修改，是否立即重启以使其生效？

Language:=系统语言:
Web Service=Web服务
Enable mobile server=启动手机服务
Service Port:=服务端口:
Quality:=图像质量:
FPS:=图像帧率:
Date...=设置时间...
Default Setting=默认配置
Enable talk server=允许语音对讲
high=高
middle=中
low=低
25=最流畅
20=流畅
15=较流畅
10=低带宽
5=最低带宽
Time automatically=网络对时
NTP Server:=对时服务器:
NTP Interval(Hour):=对时间隔(小时):
Hour=小时
Time Setting=时间设置
Focus Helper=调焦辅助

;系统维护页面
Update method:=系统升级:
Select...=浏览...
Progress:=升级进度:
Update begin=升级
Cancel=取消
Restart=重启设备
Recovery=恢复系统
WEB Update=网站升级
File Update=文件升级
Device is busing refuse update request.=设备忙，拒绝升级请求
Start update module failed.=设备启动升级模块失败
Send data error.=传输数据出现错误
Burning:=烧写进度:
Update Success=升级完成
Update Failed=升级失败
Open update file failed please check if the update file exist=打开文件失败，请检查升级文件是否存在！
Open Version file fail=打开版本文件失败
Download:=下载进度:
Restart the device, are you sure?=设备重启此连接将断开，是否确认？
Recover the device, are you sure?=设备恢复配置需要重启此连接将断开，是否确认？
Update the device, are you sure?=系统即将开始升级，是否继续？
Update ok, restart the device now?=系统升级完成,是否立即重启摄像机？
Latest version don't need update.=已经是最新版本！
Upgrade file does not match.=升级文件不匹配
Checksum error!=升级文件校验错误！
Update error please retry.=升级出错，请重新升级！
User No Permission=用户无权限！
Connect server failed.=连接升级服务器超时，请检查摄像机网络！
Update with FTP Background. You can leave here now.=系统将在后台进行FTP升级，您现在可以退出本页面。
FTP Update=FTP 升级

;日志管理页面
Date=日期
Refresh=刷新
Print=打印
Save=保存
File already exists overwrite it?=文件已经存在，是否覆盖？
No Printer=未发现打印机
Print Fail=打印失败
Print %.4d-%.2d-%.2d Log, are you sure?=确实要打印%.4d年%.2d月%.2d日的系统日志清单吗？
IPC Sys Note Info=网络摄像机系统日志记录清单
Print time:%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d=打印时间:%.4d年%.2d月%.2d日 %.2d点%.2d分
;设置时间页面
Format:=日期格式:
Date:=时间日期:
;升级服务器
Server01-U=联通1
Server02-T=电信1
Server03-T=电信2
OSD position:=OSD位置:
LEFT_TOP=左上
LEFT_BOTTOM=左下
RIGHT_TOP=右上
RIGHT_BOTTOM=右下
HIDE=隐藏

;视频管理
IPCam Setting=摄像机设置
Ok=确定
Cancel=取消
Video=视频设置
Region Cover=区域遮挡
Motion Detect=移动检测
Alarm Parameters=报警参数
;视频设置页面
Video Stream1:=高清码流
Resolution:=分辨率:
Frame Rate:=帧率:
MBPH:=视频质量:
Video Stream2:=标清码流
Mobile Phone Stream=互联网码流
Default Setting=默认配置
;码率控制
Bitrate Control=码率控制
Min QP=最小QP
Max QP=最大QP
CBR=固定码率
VBR=可变码率
Max Qp Should be Bigger=最大QP应该比最小QP大
;sensor调节
Image=图像调节
Brightness:=亮度:
Saturation:=饱和度:
Default Setting=默认配置
Contrast:=对比度:
Sharpness:=锐度:
Sence:=场景:
InDoor=室内
OutDoor=室外
Default Setting=默认
Modeone=柔和
AUTO AWB=自动白平衡
MIRROR=画面镜像
TURN=画面翻转
NOCOLOUR=黑白模式
Enable WDR=开启宽动态
WDR Changed, Reboot to Effect ?=宽动态改变，是否重新启动使其生效？
Software Cut:=软件CUT:
Sensitivity:=灵敏度:
WDR Not Support=此产品不支持宽动态

;区域遮挡设置页面
Enable private area=开启视频遮挡
Refresh Photo=刷新图像
Save Settings=保存设置
Dragging the mouse for the area, right cancel area.=拖动鼠标选择区域，右键取消区域。

;移动监测设置页面
Enable=启动移动检测
Sensitivity:=灵敏度:
Send Alarm To Client=发送报警到客户端
Send Alarm E-Mail=发送报警到邮件
Refresh Photo=刷新图像
Save Settings=保存设置

;报警设置页面
Alarm duration:=报警持续时间:
E-Mail Setup=邮件设置
Sender:=发件人:
Server:=服务器:
UserID:=用户名:
Passwd:=密码:
Port:=端口:
Crypto:=加密:
Receiver1:=收件人地址1:
Receiver2:=收件人地址2:
Receiver3:=收件人地址3:
Receiver4:=收件人地址4:
Snapshot=抓拍设置
Default Setting=默认配置
Email Test=发送测试邮件
Email succeed, please check your mailbox=发送测试邮件成功，请去邮箱验证
Email fail, please check your parameter=发送测试邮件失败，请检查您的参数设置
Email Result=邮件测试结果
Seconds=秒

;存储
None=未找到存储设备
Unformatted=未格式化
Storeage is full=存储设备已满
Recording...=录像中...
Get ready=准备就绪

IPCam Setting=摄像机设置
Ok=确定
Cancel=取消
Storage Management=存储管理
;用户管理页面
Start recording failed=开启录像失败
Stop recording failed=停止录像失败
Failed=格式化失败
Succeed=格式化完成
Store Card=存储卡
Already used=已使用
Stop Record=停止录像
Start Record=开始录像
Devices list:=设备列表:
Refresh Lists=刷新列表
Device status:=设备状态:
Used Space:=使用情况:
Format=格式化
Format the SD card are you sure?=是否格式化SD卡?

;账户管理
IPCam Setting=摄像机设置
OK=确定
Exit=退出
Account Management=用户管理
;用户管理页面
User Setting=帐号管理
User:=帐号:
Group:=分组:
Description:=说明:
Password:=密码:
Confirm:=确认密码:
Refresh Lists=刷新列表
Add Account=增加
Delete=删除
Modify=修改
User=用户
Group=分组
Description=说明
Administrator=管理员
Common User=普通用户
New User=新帐户
User already exist please check the input!=用户已存在请检查用户名！
Please input user and password!=请输入用户名和密码！
The confirm passwd is different from passwd above!=两次密码输入不一致！
Please input the user to delete!=请输入要删除的用户名！
The user to delete is not exist!=要删除的用户不存在！
Please input user and password to modify!=请输入要修改的用户名以及其密码！
The user to modify is not exist!=要修改的用户不存在！
The counts of user are limited!=用户已满！
Password incorrect!=输入密码错误！
Guest=访客
Please Select The Account=请选择帐户
No Permission !=用户无权限！

;登陆
Net Management=网络管理
Default Conn:=默认连接:
ETH Conn:=有线连接
PPPOE Conn:=拨号连接
WIFI Conn:=无线连接
User Name:=用户名:
Passwd:=密码:
Refresh=刷新
Connect=连接
Net Info=网络信息
IP Address:=IP地址:
Net Mask:=子网掩码:
Gateway:=默认网关:
DNS:=域名服务器:
MAC:=网卡地址:
YST ID:=云视通 ID:
YST Status:=云视通状态:
Online=在线
Offline=不在线
Disconnect=断开
Please Refresh Net List First!=请先刷新网络列表!
User And Passwd Cann't Empty!=用户名或密码不能为空!
Connecting=正在连接
Connect Succeed=连接成功
Connect Fail=连接失败
Connect Timeout=连接超时
Disconnecting=正在断开
Disconnect Succeed=断开成功
Disconnect Fail=断开失败
Disconnect Timeout=操作超时
Search In Net=搜索网络
Not Found In Net!=没有搜索到网络!
Passwd Cann't Empty!=密码不能为空!

;网络管理
Network Management=网络管理
Network Type:=默认连接:
Ethernet=有线连接
PPPOE=拨号连接
WIFI=无线连接
User ID:=用户名:
Passwd:=密码:
Search=搜索
Connect=连接
ID:=帐号:
SSID:=无线SSID:
Network Info=网络信息
IP:=IP地址:
Netmask:=子网掩码:
Gateway:=默认网关:
DNS:=域名服务器:
MAC:=网卡地址:
DHCP=自动获取地址
#if(JVS_N72A_ISMART)
CloudComputing ID:=云视通 ID:
#else
CloudSEE ID:=云视通 ID:
#endif
Status:=云视通状态:
Online=在线
Offline=不在线
Disconnect=断开
Please search SSID at first!=请先搜索无线SSID!
ID or Passwd Cann't be empty!=用户名或密码不能为空!
Connecting=正在连接
Connect Succeed=连接成功
Connect Failed=连接失败
Connect Timeout=连接超时
Disconnecting=正在断开
Disconnect Succeed=断开成功
Disconnect Fail=断开失败
Disconnect Timeout=操作超时
Searching WIFI SSID=搜索网络
Not found WIFI SSID!=没有搜索到网络!
Passwd cann't be NULL!=密码不能为空!
ID or password can not be emputy!=用户名和密码不能为空！
Please refresh and select WIFI AP!=请选择要连接的无线网络！
Restart to enable the changing, are you sure?=修改网络配置需要重启设备是否确认修改？
Refresh=刷新
Ok=确定
Exit=退出
User No Permission=用户无权限！
The Last byte of the IP Should not be 255=IP地址第4字节不能为255

;云台管理
IPCam Setting=摄像机设置
Iris=光圈
Focus=变焦
Zoom=变倍
Assist=辅助
Speed=速度
Preset=预置点
Patrol=巡航
Path & Watch=轨迹与守望
Scan=扫描
Name=名称
Add=添加
Delete=删除
Call=调用
Preset(%d)=预置点(%d)
The Speep is 1~255=速度在1~255之间
Notice:This is beyond the Total!=提示:超出预置点总数!
Error:This Presetting Location Number has been used!=错误:预置点重复，请换用其它预置点
Stay Time=停留时间
Start=启动
Stop=停止
Record Path=轨迹录制
Record=录制
Finish=完成
Watch=守望
Wait Time=等待时间
Left Limit=左边界
Right Limit=右边界
Start Scan=开始扫描
Stop Scan=结束扫描
Various Scan=花样扫描
NULL=NULL
