无线点菜简要说明

(请注意：无线点菜系统目前只能运行在 winXp,win2003 系统上)

(此处针对彩屏点菜器进行了说明，使用黑白屏点菜器请加客服 QQ 咨询)

1、 先安装好无线基站（接在计算机后面的 COM 口上，如果计算机无 COM 口，pci 转串口卡或者 pci-e 转串口卡。尽量不要用 usb 转串口线，usb 转接的不保证可以稳定使用）如下图：

2、 设备连接示意图如下：

3、 安装餐饮娱乐管理 V7 软件，安装到最后如下图选择（可根据版本自行选择）

点击：完成按钮后在桌面上生成如下图标：

点击运行：红色选中项目。在桌面右下角自动运行如下图：

生成了三个图标依次是：1、后台服务处理程序（包含厨打等处理）2、无线点菜上传下载接入程序（和无线基站相连）3、无线点菜器接收程序 (这三个程序缺一不可).。

首先运行无线点菜器接收程序，如下图：

点击红色框中的图标，运行后如下图：

点击：生成选中信息，则会自动生成无线点菜器需要的各项基础信息。

生成基础资料之后，建议使用：数据库连接按钮，生成 SQL 处理数据库。

接着运行无线点菜上传下载接入程序如下图：

双击红色框架中的图标如下图：

点击：下传 按钮如下图：

勾选所有项目开如点击：开始下传 按钮，找到相应的点菜器后，如下图：

这表示正在下传。点菜器接收图片如下：

上传下载完成后如下图：

无线点菜说明：

主系统中的类别编号必须是 2 位

主系统中的货品编码必须是 5 位(除套餐除外),拼音助记必须是大写才行。

主系统中的套餐编号必须是 2 位(在货品资料中设置)

客人要求编码必须是 3 位或者 2 位

退菜要求编码必须是 2 位

菜品做法使用是客人要求编码

需要更新到点菜机的所有信息不要使用特殊符号。如酒的度数用中文：度，而不要用：°

无线点单验证码说明：无线点单时房台后加 3 位验证码 如：101123 101 表示 101 房台,123 表示验证码

注意：采用验证码加单时，房台号位数必须一样，并且小于 5 位

查账单菜品状态：

即起 0

等叫 1

已上 2

//---E24 中目前仅可以标识 0、1、2

制作中 3

催菜 4

加急 5

缓菜 6

无法制作 7

未知状态 *

艾文点菜宝需要将 IWinEncrypt.ocx 文件复制到 C:\reg\文件夹下。

然后开始运行：regsvr32 C:\reg\IWinEncrypt.ocx 注册此无线点菜控件。