使用方法

　　　　首先在安装有电视卡的电脑中安装Windows Media 编码器，该软件可以从微软网站免费下载。软件的安装方法比较简单，这里不再赘述。下面将叙述的重点放在如何配置Windows Media 编码器上，具体操作步骤如下所述：
　　第1步，在开始菜单中依次单击“所有程序”→Windows Media→“Windows Media 编码器”菜单项，运行Windows Media 编码器。在自动打开的“新建会话”对话框中选中“广播实况事件”选项，并单击“确定”按钮，
　　
　　第2步，进入“新建会话向导”，分别在“视频”和“音频”设备列表中选择当前使用的电视卡和声卡。本例中使用的电视卡为TV Capture Card WDM Video Captur，声卡是主板集成的SigmaTel Audio。设置完毕单击 “下一步”按钮，
　　
　　第3步，在打开的“广播方法”对话框中，选中“自编码器拉传递（服务器或播放机初始化连接）”单选框，并单击“下一步”按钮，
　　
　　第4步，打开“广播连接”对话框，在“用于Internet连接的URL”和“用于LAN连接的URL”编辑框中分别显示出通过Internet和局域网连接到Windows Media编码器时使用的地址，将第一个地址记下来即可。另外还可以单击“查找可用端口”按钮改变默认的端口号，这样可以提高安全系数。设置完毕单击“下一步”按钮，
　　
　　第5步，在打开的“编码选项”对话框中用于设置音频和视频的编码质量。单击“视频”下拉三角按钮，在下拉列表中选中“电影内容视频（CBR）”选项。然后单击“音频”右侧的下拉三角按钮，选中列表中的“FM质量音频（CBR）”选项。设置完毕单击“完成”按钮，Windows Media编码器的配置工作顺利完成
　　