软件名称:视频播放控制系统V3.6

软件功能：
支持的协议：串口、TCP、UDP  （可定制传感器控制：声、光、电、磁等触发控制播放）
支持的操作：播放，暂停，音量加减，视频切换，图片切换，上一张，下一张，自动播放等。
软件本身无任何控制，均通过指令操作。

用途：
可用于各类展览馆，大厅内播放视频和图片，并通过手机、平板或其它设备发送指令控制播放。
软件内附带控制端程序和指令说明，可以集成到各类中控系统中。


详细说明：
一、
1、启动程序：QPlayer3.6.exe
2、软件设置：在软件目录下的 “用户目录” 文件夹内设置
3、支持视频格式： 支持MP4、MOV(H264编码)，其它编码格式用格式工厂转，方法见软件目录下的 “格式转换.jpg"
4、软件目录下 bg.jpg 为播放器背景画面，视频停止状态下显示该画面。
5、该软件可以根据需求个性化定制功能


三、多媒体软件定制：
   1.局域网视频播放控制程序（支持串口、TCP、UDP指令的播放器）
   2.智能中控开发（可控设备:主机，投影，视频，灯光……）

   3.多屏互动软件（触摸屏，平板，手机，投影等设备之间的交互）

   4.电子签到，电子留言程序
   5.触摸屏、平板展示软件开发。
   6.基于各类传感器触发程序（红外感应，接近感应等触发播放视频，开灯等）
   7.滑轨电视软件，各类游戏（如垃圾分类、教学）


四、联系方式
    QQ:117447548  (WinXin同号)

五、程序持续更新，可按需求定制。 添加微信获取最新版本。

六、更多软件试用下载 http://www.show-m.cn/loadpage/


