一、此软件为UDP和TCP控制端测试工具，播放器同时支持UDP和TCP控制播放。
    串口控制，请使用“串口调试助手”等软件来测试
   
二、通讯IP和端口：在视频播放端目录下 config.xml 中设置
    默认UDP端口：9912
    默认TCP端口：9913
   


三、指令集：

    远程关机：    [MSG]SHUTPC[/MSG]
    进入视频模式：[MSG]MOD:VID[/MSG]
    进入图片模式：[MSG]MOD:IMG[/MSG]

视频
    播放：   [MSG]CC:1[/MSG]
    暂停：   [MSG]CC:2[/MSG]
    停止：   [MSG]CC:3[/MSG]
    音量减： [MSG]CC:6[/MSG]
    音量加： [MSG]CC:7[/MSG]
    静音：   [MSG]CC:8[/MSG]
    取消静音:[MSG]CC:9[/MSG]
    音量百分比：  [MSG]VOL:n[/MSG]       例如：音量设置为80%，指令为: MSG]VOL:80[/MSG]
    播放第1个视频：  [MSG]VIDEO:1[/MSG]
    播放第2个视频：  [MSG]VIDEO:2[/MSG]
    播放第3个视频：  [MSG]VIDEO:3[/MSG]
    播放第n个视频：  [MSG]VIDEO:n[/MSG]

图片：
    上一张：      [MSG]IMG:1[/MSG]
    下一张：      [MSG]IMG:2[/MSG]
    第一张：      [MSG]IMG:3[/MSG]
    最后一张      [MSG]IMG:4[/MSG]
    自动播放开：  [MSG]IMG:5[/MSG]
    自动播放关：  [MSG]IMG:6[/MSG]



可以定制安卓版的控制程序。

更多软件下载 http://www.show-m.cn/loadpage/

技术支持微信、QQ：117447548
