第\d+|\d+度|\d+°|温度是\d+|权利要求\d+至\d+|\d+[组根个]|前述权利要求|步骤\d+|\d+倍|等离子|\d+至\d+|至少\d种|含量为\d+|\d+分钟|\d+份|总和[为是]\d+|浓度和[为是]\d+|\d+套|\d型|通过过盈|设置为为了|大小与|加工工具|获取取决于|竖直直线|不干胶胶圈|[\(\（][a-zA-Z]+[\)\）]|在用[\u4e00-\u9fa5]+之后|心轴轴身|静电电荷|轨道道床|加工工艺|\d+\-\d+份|中心轴轴向|一一对应|面面向|\d块|含有有益|均等|等高|参数数据|机构构成|监控控制|\d毫米|大小小于|\d+的灰度值|\d+位|之间间隙|放置置于|标识识别|工位位于|间隔隔开|圆柱形形状|陶瓷瓷化|两条条形孔|两条条形滑孔|布置有|充电电路|放电电路|通过过渡配合|封装装置|等效|连接套套设|触发触发开关|中间间隙|等角度|一端端头|控制与|利用用于|第[一二三四五六七八九十]轴轴承