(?<![包括和]+)[上下左右内外顶底]端|(?<![放设])置有|(?<!行)为|(?<=方向)移动的?|(?<=方向上)移动的?|(?<=识别装置)识别|[\d一二三四五六七八九十两多每各单][根个双对片条张组](?!形)|[上下左右前后顶底]部|[上下左右前后顶底两]侧|[上下左右顶底中]部[上下左右顶底中]侧|[两三]者之间|[外内]壁上|[外内]表面|[左右]方|\d+\.|一侧|一端|一端穿过|一端置有|一端设有|一端连接|一起|上[\***\b]|上下两端均|上下对称设置|上下移动[\***\b]|上下移动的|上下设置|上固定安装有|上固定有|上套设有|上安装有|上带有|上开有|上开设|上方|上滑动连接有|上的|上表面|上设有|上设置|上设置有|上还|上还?活动设置有|上还设置有|上述|上述的|下方的|下方设置|下端面设置有|下行时|不?适当[的地]|不与|不允许接受|不发生|不同的|不妨碍使用|不存在|不形成|不得超过|不接触|不被激活[\***\b]|与|与此同时|且|两侧分别|两端|两端[上下左右内外]侧|两端分别与?|两端均设置有|两端封闭|中[\***\b]|中的|中的一个|中设置|中部设置有|中间位置|为一|为一体形成一|为一体成型结构|为了后续|之[上下]|之前|之前所供给的|之后|之间|之间的|也|于|互不相同|交换为|交接于|交替的|产生的|产生的热量|从[上下左右]至[上下左右]依次|从左到右|从所述|从正面水平地|从用户接收|从而|从而使|以[a-zA-Z]形延伸|以下情况|以下步骤|以允许|以及|以在|以外|以弹性回复|以形成|以所要求的|以接收|以用于|以电绝缘方式|以至于|以致于|以规定长度|以通过|任一|任一项|任何情况|任意一项|优选|传动连接有|伸直的|但具有|位于|作为|使得|使用户能够|供给的电力|供给至|依序设置|依次|依次减小|依次增大|依次经过|侧向地|保持不变|保持于|保持在一起|保持所述|倾斜设置的?|停止了通电|停止通电|储存在|全部的|共同作用下|共设有|关于|其|其上|其中|具备|具备：|具有|内[上下左右顶底中]部|内充满|内套装有|内嵌装有|内开设有|内插入有|内插有|内的|内穿入一|内设有|内设置|内转动配合连接有|内部设置有|内部通入|再次|再次启动|再次检测到|分为|分别|分别包括|分别在|分别设置|分成|分配有|分配的|分配给|分配给所述|划分成|判断所检测到的|到(?!位)|制作而成|制得|制成[\***\b]|前后|前后放下|前述|前述的|加工制得的|加工目的|包含|包含有|包含：|包括|包括有|匹配于|匹配有|升降设置有|卡合的|卡接在|及|反馈给|发出的光|发生变更时候|受力复位\b|另一侧|另一端|另一端滑动卡接于|另一端设有|另一端连接|可|可以|可以[\u4e00-\u9fa5]到|可升降调节的设在|可变换倾斜度|可根据|可滑动|可移除[的地]|可翻转的|可被电性控制以调节|可被设置于|可调节的|可转动地|各|各自的位置|同时|同时手动被开启|同步横向移动|同轴固定|同轴固定安装|同轴安装|同轴连接有|后/b|向[前后左右]方移动|向内延伸|向后方施力|向外延伸|向所述|启动|吸住|呈[a-zA-z]形|呈\w状|呈阵列排布|周向均匀分为|周向均匀的布置|周向拼接|周向设有|周向设置有|周转方向相同|和|啮合有|四周设置有|围成的结构|固定于|固定卷绕在|固定在|固定外套于|固定安装有|固定有|固定设置在|固定连接在|固定连接有|固定连接至|固接于|固接在|固设有|在|在一起|在于|均?成型有|均与|均为|均具有|均匀|均匀分布|均匀的|均包括|均固定设置在|均安装|均安装有|均能|均能与|均设有|均设置|均设置有|均转动连接|均通过|均采用|垂直于|基于|基本上|基本垂直于|基本平行于|堆积在|塑性地变形|处于|处在最小值|外侧|大于|套接有|套有|套设在|套设有|如|安置在|安装于|安装在|安装有|完成出料|实施为|实施印刷|实质上|宽度大于|宽度小于|对向的位置|对应|对应的|对所述|对接有|对称安装有|对称的布置在|对称设置在|对称设置的|对置的方式|导致|将|将要|小于|嵌入(?![结装设])|嵌入有一?|左右两侧|左右两端|左右对称|左右方向|布置|布置有|带动|带有|平行?于|平行垂直固定在|平行排列|平行设置|并且|并位于|并实现|并对准|并将|并排布置|并裁剪至|并转动连接于|并进行|底部[\***\b]|底部系有|底部设置有|延伸穿过|开启|开有|开设有|开设的|引入[\***\b]|张紧在|弯曲的|弹性变形[\***\b]|形成(?!装置)|形成为|形成于|形成封闭|形成有|形成环形结构|形成的|彼此|彼此啮合|径向地|待提供|待移除|成型有|成排固定|或|或者|截断时|所在位置|所处|所有|所检测到的|所涉及的|所获取到|所设置|所进行的|所述|所述的|打印了|扣合在|执行前励磁|把其对应的|把已抬离的|把所述|把紧贴在|拒绝接收所述|按照|接收[\***\b]|接收到|接收所述|插入有|插接有|搬运至|搭接有|搭设在|支承于|支承在|支承成能够|支承着|支承载置于|收容于|改变为|放置在|放置有|断电时(?!间)|方向相互垂直|施加到|无效的|时[\***\b]|时关闭|是|是否|显示所述|暂时失效|更靠上游侧|有[一二三四五两仨多]个|有效还是无效|朝向|权利要求|材质为|来决定|来加工|来变更|来执行|来校正|来调节|来进行|松散地|构成为|根据|根据需要调节|检测到|检测有无异常|榫接有|横于|正?上方位置安装有|正中间嵌有|正在|正对|比较所述|气动驱动式[的地]调整|气缸驱动式[的地]调整|水平固定在|水平延伸出的|水平往复活动|水平的|水平设置|永久|沿[xyzXYZ]轴|沿[xyzXYZ]轴方向|沿圆周|沿水平方向依次设有|沿水平方向延伸有|沿水平方向设置|沿着|沿竖直方向|注册成功之后|活动套设于|流经|滑动设置于|滑动设置在|滑动连接|滑动连接有|滑动配合至|滑动配合连接|满足|焊接形成|焊接有|然后|特征|环绕如下路径|环绕设有|生成的|用于固定|用于夹持|用于接合|用于支撑|用于支撑和移动|用于放置|用于连接|用于驱动所述|用以|用以实现|用以检测|用以绕设|用作|由|由[左右上下][左右上下]对称设置|由[左右上下]向[左右上下]移动|电性连接|电机驱动式[的地]调整|电绝缘[\***\b]|电连接所述|留有|的(?!地)|的一侧|的一端|的上方设置有|的两侧|的侧面|的内壁|的内部|的另一端|的周边|的宽度|的底端|的形状|的数量|的顶部|盖有|直至满足|相互平行|相互靠近|相关[\***\b]|相对于|相对布置|相对应的|相对的固定在|相对设置|相对配置|相应的|相比于|相焊接|相连接|短的|移动[[\***\b]#]|移动的同时|穿插有|穿过|突出于|竖直延伸的|竖直设置|端部固接有|等于|等距开设有|等距离均匀分布|管管口|箱箱门|粘贴有|紧贴并绕在|组合而成|经由|绑接有|结束了|结束前|绕有|绕设在|绕轴旋转|绕过|绝缘[\***\b]|继续输出|缠绕在|考虑|而|耐日光照射|耐湿温的|能[够]借助于|能与|能从|能在|能够|能够[\u4e00-\u9fa5]到|能实现|能将|能独立的|能翻转|自铰接有|至|至少|至少一方|若干|若干[根个双对片条张组](?!形)|获得的|螺旋盘绕成盘状|螺纹配合相连接|表面包覆有|表面粘接有|表面衔接有|被关掉|被卡柱\b|被卷挂在|被卷绕|被卷绕成|被存储在|被安排在|被布置为|被引入|被形成在|被拉出的位置|被拉回到|被控制[来以]|被控制为|被构成为|被构造为|被构造和布置成|被构造成|被激活[\***\b]|被确定|被编码有|被视为|被解除|被设置在|被设置用于|被配置|被配置为|被配设成|装入|装设在|装配在|要进行工作的情况|设于|设有|设有一|设置为|设置了|设置于|设置在|设置成|设置的|设计为|该|读取原稿以获得|读取所述|贯穿|贴设在|跟随所述|跨接在|转动传输至|转动到|转动安装有|转动设置在|转动连接在|转动连接有|转动配合连接|转印了|转换为|轴向可滑动|轴向设有|输出的|输送所述|运行至|还|还?设置有|还可以设置|还水平设置有|进一步包括|进行|进行[前后预]处理|进行了|进行收集|进行运动|连同|连接[两三四多][路个]|连接到|连接在|连接有|连接至|连通有|送至|逆时针旋转时|选择性[的地]|选择的|通电时(?!间)|通过|通过平键连接的方式|通过螺栓连接的方式|避让的|邻接于|部分地|部分露置于|配合连接有|配置[成为]|配置于|配置在|配置有|采用|采集的|重叠地|钩到所述|钩到该|铰接在|铰接有|错落安装在|镶嵌有|长度长于|长条状|长的|间歇性转动的情况下|间隔设置|限位在|限制了|限定了|限定出|需满足条件|靠下游侧|靠向|顶端设置有|预先分配的|预先装入|预先设定的|预堆积在|预定的|预设位置|马达驱动式[的地]调整|驱动所述|﻿固定预埋在