机架4;其中机架4;

提手裁切供给机构1;然后提手裁切供给机构1;弧形凹面结构与提手裁切供给机构1;用于将提手裁切供给机构1;由于提手带被提手裁切供给机构1;其中左侧的提手裁切供给机构1;与上侧的提手裁切供给机构1;右侧的提手裁切供给机构1;此时提手裁切供给机构1;和上侧的提手裁切供给机构1;提手带此时与提手裁切供给机构1;三个提手裁切供给机构1;对于提手裁切供给机构1;无论提手裁切供给机构1;传动比设置为1;中示出的是布置在右侧的提手裁切供给机构1;布置在提手裁切供给机构1;同时也是提手裁切供给机构1;分别与提手裁切供给机构1;用于与提手裁切供给机构1;提手带被提手裁切供给机构1;其中三个提手裁切供给机构1;在实现提手带从提手裁切供给机构1;

上的基座的弓箭形引导面上的提手带被挤压到提手翻转转移安装机构2;提手翻转转移安装机构2;和提手翻转转移安装机构2;此时提手翻转转移安装机构2;然后通过翻转转移安装机构2;然后提手带被提手翻转转移安装机构2;远离提手翻转转移安装机构2;被牵引夹钳和提手翻转转移安装机构2;对于提手翻转转移安装机构2;分别布置在提手带被提手翻转转移安装机构2;下侧的位置设置提手翻转转移安装机构2;并且此时的提手翻转转移安装机构2;左侧的是提手翻转转移安装机构2;其中提手翻转转移安装机构2;当其转移到提手翻转转移安装机构2;在其他工位就是向提手翻转转移安装机构2;最终带动提手翻转转移安装机构2;设置在提手翻转转移安装机构2;由于提手翻转转移安装机构2;

提手承接抹平机构3;以及提手承接抹平机构3;最后通过提手承接抹平机构3;下面将详细介绍提手承接抹平机构3;

将提手带100;的配合将提手带100;

转移到靠近纸板101;两端的水平部分分别穿过纸板101;粘贴在纸板101;

的作用将竖直的提手带部分抹平并且通过粘结结构103;

成90;中的第四扇形孔占据90;其中每个扇形孔的角度为90;然后旋转90;有四个每个质之间成90;顺时针旋转90;然后再顺时针旋转90;

包括直线驱动机构203;直线驱动机构203;就是直线驱动机构203;此时直线驱动机构203;

裁切供给装置包括第一收放卷辊201;下侧设置有第一收放卷辊201;第一收放卷辊201;其一端的端头固定在第一收放卷辊201;

第二收放卷辊202;另一端的端头固定在第二收放卷辊202;

柔性循环承载结构204;能够对柔性循环承载结构204;逆时针转动柔性循环承载结构204;顺时针转动柔性循环承载结构204;

上压辊206;的内侧设置有上压辊206;然后将端部牵引到上压辊206;此时位于上压辊206;

下压辊205;和下压辊205;

牵引夹钳211;被张开的牵引夹钳211;然后提手带被牵引夹钳211;从而引导限位牵引夹钳211;为了让固定牵引夹钳211;但是由于牵引夹钳211;下游侧的牵引夹钳211;提手带前端进入牵引夹钳211;然后牵引夹钳211;处于张开状态的牵引夹钳211;

上引导块209;的外侧面上从上到下依次设置有上引导块209;的外侧面均设置有上引导块209;其中上引导块209;并且上引导块209;三段引导面分别与上引导块209;在竖直方向上位于上引导块209;

下引导块207;与下引导块207;其中在下引导块207;的三段引导面设置在下引导块207;此外为了便于对提手带的引导基座上还设置有与下引导块207;引导面的竖直位置要低于下引导块207;

第一支撑墙板208;其中第一支撑墙板208;其中墙板基座上设置有平行设置的第一支撑墙板208;其中柔性循环承载结构在第一支撑墙板208;的基座部分的连接件能够通过第一支撑墙板208;在第一支撑墙板208;

第二支撑墙板210;和第二支撑墙板210;同样第二支撑墙板210;

包括第一固定支撑盘301;相对第一固定支撑盘301;第一固定支撑盘301;

第二固定支撑盘302;部分设置于第二固定支撑盘302;和第二固定支撑盘302;并且在第二固定支撑盘302;供执行块结构穿过以便深入第二固定支撑盘302;

分别错位分布在配气轴306;也就是位于配气轴306;其他零部件被配气轴306;配气轴306;其他零部件套设在配气轴306;延伸方向平行于配气轴306;其中轴承内圈套设在配气轴306;对于配气轴306;相对于配气轴306;提供负压给配气轴306;的执行块结构位于靠近配气轴306;其中扇形开孔以配气轴306;二者都相对于配气轴306;

与从动齿轮305;其中从动齿轮305;从动齿轮305;然后带动从动齿轮305;参见与从动齿轮305;

是与分割器输出齿轮304;与分割器输出齿轮304;从而带动分割器输出齿轮304;其中分割器输出齿轮304;

其中凸轮分割器303;也就是说凸轮分割器303;

其中横坐标为转盘转动轴401;在转盘转动轴401;并且通过转盘转动轴401;转盘转动轴401;并且各个扇形孔分别与转盘转动轴401;以便在转盘转动轴401;贴带转盘套设在转盘转动轴401;套设在转盘转动轴401;与转盘转动轴401;可以带动转盘转动轴401;其中转盘转动轴401;和转盘转动轴401;

键部分501;

内部为空腔结构505;外表面与空腔结构505;

其左侧设置有第一阶梯孔502;其中第一阶梯孔502;

右侧设置有第二阶梯孔503;第二阶梯孔503;

左侧的配气轴端部的通气孔通过配气轴真空管601;

与真空泵602;真空泵602;

剖面F-F;

因此当其正好位于0;中的第一扇形孔占据0;

剖面G-G;

中的第二扇形孔占据270;

剖面H-H;

中的第三扇形孔占据180;旋转180;

剖面I-I;

上的四个通气孔504;

与第二通气孔605;就是依次的第二通气孔605;

与第三通气孔606;就是第三通气孔606;

与第四通气孔607;旋转就是第四通气孔607;

与第一通气孔604;旋转就回到开始位置第一通气孔604;

中的手提带转移安装组件705;手提带转移安装组件705;上安装有手提带转移安装组件705;与第一通气孔连接的右侧工位手提带转移安装组件705;提带转移安装组件705;与第四通气孔连接的下侧工位手提带转移安装组件705;并且四个提带转移安装组件705;将被裁切的提手带转移到手提带转移安装组件705;进一步的详细介绍手提带转移安装组件705;此处为了保证下侧位置的手提带转移安装组件705;和右侧位置的手提带转移安装组件705;第四通气孔与手提带转移安装组件705;第一通气孔连接在右侧的手提带转移安装组件705;第二通气孔连接在上侧的手提带转移安装组件705;第三通气孔连接在左侧的手提带转移安装组件705;第四通气孔连接在下侧的手提带转移安装组件705;本案例中只能实现对右侧的手提带转移安装组件705;也就是说所有手提带转移安装组件705;此时为了单独控制手提带转移安装组件705;通过通气阀的闭合可以实现每个手提带转移安装组件705;

其中a;步骤a;

由于贴带转盘603;固定安装在贴带转盘603;可以带动贴带转盘603;显示了贴带转盘603;其中贴带转盘603;这样随着贴带转盘603;然后整个贴带转盘603;还包括有贴带转盘603;贴带转盘603;并且贴带转盘603;然后将整个贴带转盘603;

其中第一真空管701;其中每个真空腔结构分别通过第一真空管701;

第二真空管702;

第三真空管703;

第四真空管704;

其中安装组件中的提手带安装件轨道801;提手带安装件轨道801;

上滑动安装有提手带安装件滑块802;提手带安装件滑块802;

将位于右侧的提手安装弧形件803;下侧的提手安装弧形件803;此时需要暂停提手安装弧形件803;上则固定安装有提手安装弧形件803;提手安装弧形件803;形状与提手安装弧形件803;其中提手安装弧形件803;可以相对提手安装弧形件803;与提手安装弧形件803;导向柱穿过提手安装弧形件803;上的基座的弓箭形引导面上的提手带被挤压到提手安装弧形件803;从而能够对提手安装弧形件803;上的提手安装弧形件803;其中限位柱能够对提手安装弧形件803;右侧工位的提手安装弧形件803;整个过程中原来位于右侧的提手安装弧形件803;原来的上侧位置提手安装弧形件803;然后当提手安装弧形件803;挤压到提手安装弧形件803;此时位于下侧位置的提手安装弧形件803;然后运动到将提手安装弧形件803;下端的提手安装弧形件803;并带动提手安装弧形件803;此时需要顺时针转动提手安装弧形件803;对于提手安装弧形件803;此时提手安装弧形件803;此时右侧工位的提手安装弧形件803;此时打开通气开关右侧位置和下侧位置的提手安装弧形件803;然后从此时的右侧提手安装弧形件803;此时则需要设置四个单独控制提手安装弧形件803;并且将提手带同时转移到提手安装弧形件803;转移到提手安装弧形件803;右侧的提手安装弧形件803;等待下侧的提手安装弧形件803;单独停止下侧提手安装弧形件803;从而让下侧的提手安装弧形件803;此时只剩下下侧的提手安装弧形件803;

上还套设有升降叉806;升降叉806;由于升降叉806;上套设的升降叉806;以便升降叉806;

上还设有导向柱805;其中导向柱805;导向柱805;上设有导向柱805;

没有穿过通孔的部分套设有压缩弹簧804;升降叉处于一个绷紧的状态被压缩弹簧804;压缩弹簧804;

其中拉簧810;拉簧810;并且拉簧810;在拉簧810;

上设置有限位柱807;

安装固定安装有两个驱动气缸4002;两个驱动气缸4002;

并且伸缩杆端部连接有升降驱动连接件4001;升降驱动连接件4001;采用这样的结构能够使得升降驱动连接件4001;不会与升降驱动连接件4001;

一部分为十字形块状结构4004;十字形块状结构4004;

上端还伸出有执行块结构4003;执行块结构4003;

然后穿过下通孔904;和下通孔904;各设置有两个下通孔904;

可以相对上通孔905;上端的水平矩形块结构两端设置有上通孔905;先穿过上通孔905;

真空腔结构与通孔901;

上的弧形面902;

位于弧形承托板2006;和弧形承托板2006;包括弧形承托板2006;弧形承托板2006;并且与弧形承托板2006;的弧形部分与弧形承托板2006;将提手带两端带入并穿过弧形承托板2006;

上设置有矩形通孔2007;并且矩形通孔2007;

进一步的在开孔涂胶纸板2001;允许开孔涂胶纸板2001;开孔涂胶纸板2001;提手带穿过开孔涂胶纸板2001;被驱动上升并贴进开孔涂胶纸板2001;从而将提手带的两端通过连接件粘贴在开孔涂胶纸板2001;侧面位于开孔涂胶纸板2001;距离开孔涂胶纸板2001;与开孔涂胶纸板2001;在开孔涂胶纸板2001;下方设置有用于承托开孔涂胶纸板2001;

的输送导向杆2002;输送导向杆2002;位于输送导向杆2002;

下方还设置有抹平件2003;抹平件2003;其中左侧的抹平件2003;

可升降的设置在抹平滑动件2004;抹平滑动件2004;

则安装在承托基座2005;承托基座2005;

上转动安装有第一抹平轮3001;其中右侧的第一抹平轮3001;左侧第一抹平轮3001;提手带的两端被夹紧在第一抹平轮3001;由于左侧的第一抹平轮3001;右侧的第一抹平轮3001;由于左侧第一抹平轮3001;通过第一抹平轮3001;其中第一抹平轮3001;并且提手带一侧与第一抹平轮3001;此时第一抹平轮3001;升降叉在下降时由于第一抹平轮3001;由于第一抹平轮3001;第一抹平轮3001;然后左侧的第一抹平轮3001;此时两端的第一抹平轮3001;也就是左侧的第一抹平轮3001;

第二抹平轮3002;和第二抹平轮3002;

步骤b;

步骤c;

步骤d;

步骤e;

剖面F-F;剖面G-G;剖面H-H;剖面I-I

0;180;a

步骤b;步骤c;步骤d;步骤e