机架4
提手裁切供给机构1
提手翻转转移安装机构2
提手承接抹平机构3
将提手带100
纸板101
的作用将竖直的提手带部分抹平并且通过粘结结构103
成90
直线驱动机构203
第一收放卷辊201
第二收放卷辊202
柔性循环承载结构204
上压辊206
下压辊205
牵引夹钳211
上引导块209
下引导块207
第一支撑墙板208
第二支撑墙板210
第一固定支撑盘301
第二固定支撑盘302
配气轴306
从动齿轮305
分割器输出齿轮304
凸轮分割器303
转盘转动轴401
键部分501
空腔结构505
第一阶梯孔502
第二阶梯孔503
左侧的配气轴端部的通气孔通过配气轴真空管601
真空泵602
剖面F-F
0
剖面G-G
中的第二扇形孔占据270
剖面H-H
180
剖面I-I
上的四个通气孔504
第二通气孔605
第三通气孔606
第四通气孔607
第一通气孔604
提带转移安装组件705
a
贴带转盘603
第一真空管701
第二真空管702
第三真空管703
第四真空管704
提手带安装件轨道801
提手带安装件滑块802
提手安装弧形件803
升降叉806
导向柱805
压缩弹簧804
拉簧810
上设置有限位柱807
两个驱动气缸4002
升降驱动连接件4001
十字形块状结构4004
执行块结构4003
下通孔904
上通孔905
真空腔结构与通孔901
上的弧形面902
弧形承托板2006
矩形通孔2007
开孔涂胶纸板2001
输送导向杆2002
抹平件2003
抹平滑动件2004
承托基座2005
第一抹平轮3001
第二抹平轮3002
步骤b
步骤c
步骤d
步骤e