格力中央空调常用选型表
品牌 | 家装 | 工装 | 选型类别 | 常用室内机型号 | 常用室外机型号 | 单位面积冷量
格力 | √ |  | 家装Star系列 | GMV-NH22PL/A | GMV-H100WL/A | 常用250w/㎡，根据实际房间类型、层高、用途等情况选择
| √ | GMV-ES系列独立外机 | 风管71及以下GMV-N71PL/B,80后缀/A，90以上后缀/AS 天花80及以下GMV-N71T/A，90以上后缀/AS | GMV-900W/A
| √ | GMV5系列组合外机 | 风管71及以下GMV-N71PL/B,80后缀/A，90以上后缀/AS 天花80及以下GMV-N71T/A，90以上后缀/AS | GMV-450WM/A
| √ | GMV5S系列组合外机 | 风管71及以下GMV-N71PL/B,80后缀/A，90以上后缀/AS 天花80及以下GMV-N71T/A，90以上后缀/AS | GMV-450WM/B
√ | √ | 一拖一D系列风管机 | 类似型号FG(R)2.6/D,FGR7.5/D-N3
√ | √ | 一拖一天花机 | 天井机3 KFR-120TW开头
√ | √ | 挂机 | 常用Q畅3，俊越3，KFR-35GW开头
√ | √ | 柜机 | 常用悦雅、T爽、T悦柜机3，KFR-72LW开头