[2016.03.23] v2.75
1、优化内置资源加载方式
2、修正在某些特定条件下可能导致对PE版本判定失败的BUG
3、修正部分程序代码，并优化执行逻辑
4、修正与优启通（EasyU）的兼容性
5、其他细节修正

[2015.12.20] v2.73
1、更新Win10 x64 Intel AHCI&RAID驱动 至14.8.0.1042版
2、更新Win10 x86 Intel AHCI&RAID驱动 至14.8.0.1042版
3、更新Win7 x64 Intel AHCI&RAID驱动 至14.8.0.1042版
4、更新Win7 x86 Intel AHCI&RAID驱动 至14.8.0.1042版
5、修正v2.72中，于03PE下向Win7/8/10导入IAR驱动失败的BUG
6、修正部分内置资源版本以提高其在不同PE下的兼容性
7、更新部分内置资源版本以适应最新的Win10（10.0.10586.0，1511）
8、其他细节修正

[2015.10.28] v2.72
1、更新Win7部分Intel AHCI&RAID驱动13.0.3.1001到14.6.0.1029，增强对Intel 9、10系列的支持
2、修正Win7部分AMD AHCI&RAID驱动描述中，没有提及A68支持的问题（一直支持，没写）
3、更新Win7部分Asmedia AHCI&RAID驱动1.3.4.0到2.0.3.2
4、更新Win7部分JMicron RAID驱动1.17.62.0到1.17.63.1
5、新增Win7部分Marvell AHCI&RAID驱动4.0.0.2007支持94xx芯片
6、新增Win7部分Marvell PCI接口SATA控制芯片驱动
7、新增Win7部分Promise SATA、SAS控制芯片驱动
8、新增Win10部分AMD AHCI驱动1.3.1.276
9、新增Win10部分AMD RAID驱动6.1.5.22
10、新增Win10部分Intel AHCI&RAID驱动14.6.0.1029
11、修正部分UI链接的URL
12、新增对Windows 10的识别与支持
13、更换系统选择列表的系统类型排序，更易操作
14、更新部分内置资源版本
15、修正语言文件加载方式
16、修正UI背图的加载方式
17、程序图标还原为旧版图标

[2015.01.07] v2.71
1、合并x86与x64，本版在x86或x64系统下通用，不再区分
2、修正UI语言加载方式，UI语言支持繁体中文
3、提升DevCon.exe的版本至6.3（与同期万能驱动助理一致）
4、回滚WinXP AMD AHCI&RAID驱动 3.3.1540.33 到 3.3.1540.29，提高对旧机型支持的稳定性
5、对WinXP Intel AHCI&RAID驱动 11.2.0.1006 驱动新增两个8系列主板的ID
（注：Intel官网并未提供XP的8系列主板驱动，通过强改 11.2.0.1006 仅能达到兼容，并不能稳定支持，8/9系列主板推荐放弃XP）
6、更新Win7 Intel AHCI&RAID驱动 13.0.1.1000 到 13.0.3.1001
7、更新Win7 Marvell IDE&AHCI&RAID驱动 1.2.0.1019 到 1.2.0.1035
（注：Marvell芯片广泛用于板载第三方磁盘控制器，以拓展更多SATA3接口）
8、微调部分代码的执行逻辑
9、变更编译方式

[2014.05.21] v2.62
1、回滚Win7部分13.1.0.1052到13.0.1.1000
（一个疏忽没有发现13.1版并无WHQL认证，另根据实测发现13.0.2的SSD部分性能低下，故选用13.0.1版）
2、修正个别驱动描述错误
3、删除WinXP部分AMD驱动注册表信息个别无用值
4、修正气泡提示语句

[2014.05.13] v2.61
1、更新WinXP部分AMD AHCI&RAID驱动3.3.1540.29到3.3.1540.33
2、新增WinXP部分AMD AHCI&RAID驱动6.1.3.35，针对FM2+接口主板
3、回滚WinXP部分Intel AHCI&RAID驱动11.2.0.1006到11.1.0.1006
	（1）虽然11.2.0.1006可以通过手动添加ID的方法勉强支持部分8系列主板，但Intel官方并未提供XP支持8/9系列主板的驱动
	（2）同上，经过修改的11.2.0.1006虽然兼容了部分8系列主板，但实测表明，使9X5/3/4/5系列的稳定性受到了影响
	（3）特回滚此驱动到稳定的11.1.0.1006，虽然不支持8系列，但对9X5/3/4/5/6/7系列的稳定性非常好
4、保留WinXP部分Intel AHCI&RAID驱动11.2.0.1006作为可选项，可手选替代11.1.0.1006（如确实需要XP对8系列支持且不太在意稳定性）
5、更新Win7部分AMD AHCI驱动1.2.1.317到1.2.1.349（FM1/FM2/FM2+的AHCI）
6、更新Win7部分AMD RAID驱动3.3.1540.35到3.3.1540.40（FM1/FM2的RAID）
7、新增Win7部分AMD RAID驱动6.1.3.35，针对FM2+接口主板（FM2+的RAID）
8、回滚Win7部分Intel AHCI&RAID驱动11.2.0.1006到11.1.0.1006（接管9X5/3/4/5/6系列，提高稳定性）
9、更新Win7部分Intel AHCI&RAID驱动12.9.0.1001到13.1.0.1052（接管7/8/9系列）
10、修正Intel驱动fix.exe程序，以适应新版驱动
11、新增核心部分简体中文支持，中文系统下采用简体中文提示，不再是英文
12、修正UI部分语言文件加载方式，减少错误
13、优化UI部分显示效果，鼠标放置于驱动项目上时，未完整显示的描述将以Tip方式完整显示
14、更新编程软件版本、更新编译器版本，提稳定性和运行效率

[2013.12.30] v2.60
1、更新WinXP部分Intel 11.0.1.1006驱动到11.0.2.1006
2、更新Win7部分Intel 11.0.1.1006驱动到11.0.2.1006
3、更新Win7部分Intel 11.8.0.1016驱动到12.9.0.1001
4、添加WinXP部分对Intel 8系列芯片组的支持
5、修正模式切换、系统类型切换、系统位宽选项切换时，一定几率造成方案列表无效的BUG
6、取消“关于”按钮，添加“关注我们”页面

[2013.09.06] v2.57
1、更新Win7部分Intel 8.9驱动到11.1.0.1006，并修改接管范围
2、更新Win7部分Intel 11.7驱动到12.8.0.1016，并修改接管范围
3、修正IAR核心部分代码
4、划分为x86和x64两个版本，分别用于32位PE和64位PE
（再次声明，x86和x64只用于对应当前PE位宽，无论哪个都可支持x86或x64的目标系统）
5、再次修正代码编译，减少被杀毒软件误报的几率

[2013.07.25] v2.56
1、修正WinXP部分Intel驱动与接管范围，避免高版本驱动的兼容问题
2、修正个别低效率代码
3、修正代码编译方式

[2013.06.13] v2.55
1、取消“开发版”、“稳定版”标记，今后仅使用版本号
2、代码效率修正

[2013.06.04] v2.54 Dev
1、更新内核为2.0.2013.0531
2、修正Win7部分 Intel 11.7 驱动默认安装缺少 iaStorF.sys 相关注册表键值问题

[2013.05.03] v2.53 Dev
1、Win7(x86&x64) AMD部分去掉3.1.1540.151版驱动
2、Win7(x86&x64) Intel部分去掉11.1.0.1006版驱动
3、Win7(x86&x64) Intel部分更新11.7.0.1013版驱动到11.7.4.1001版
4、WinXP(x86&x64) Intel部分回滚11.7.0.1013版驱动到更稳定的11.5.4.1001版

[2013.3.26] v2.52 Stable
1、修正XP x86 Intel部分驱动接管方法
2、修正XP x64 AMD/Intel部分个别驱动信息内容

[2013.3.20] v2.51 Dev
1、只保留x86版本，但不要误解，是只保留SkyIAR的x86版本，同样支持x86和x64的WinXP或Win7
2、改进SkyIAR内核程序
3、WinXP Intel部分加入11.7版驱动
4、WinXP Intel部分通用方案改为7.8+11.1+11.7的方案
5、整合WinXP部分修改版驱动，使驱动列表更为简洁
6、重写WinXP驱动信息

[2013.2.26] v2.3 Beta2
1、修复Win7 x86/x64 Intel 部分ID接管错误问题
2、修复Win7 x86/x64 Intel 部分缺少个别RAID控制器ID问题

[2013.2.24] v2.3 Beta
1、回滚WinXP部分AMD AHCI/RAID驱动到 3.3.1540.29
2、回滚Win7部分AMD AHCI驱动到1.2.1.317，修正SB750南桥AHCI蓝屏问题
3、升级Win7部分AMD RAID驱动到3.3.1540.35
4、升级Win7部分Intel AHCI/RAID驱动到11.7.0.1013
5、更新Win7磁盘控制器通用方案，Intel部分更题为8.9+11.7组合

[2013.1.24] v2.2.0.1 Stable
1、更新WinXP部分AMD驱动，支持A85芯片主板
2、更新Win7部分AMD驱动，支持A85芯片主板
3、修正个别驱动描述错误问题，更新去驱动信息描述
4、修正主程序，提高运行效率

[2012.9.27] v2.0.1.1 Final
1、庆祝正式版发布
2、程序界面微调

[2012.9.15] v2.006 Dev
1、修正IDE模式时的提示语
2、删除XP模式下个别无用的注册表信息
3、再次提醒，如果你的主板只支持IDE模式，或仅开启IDE模式，XP只有个别型号需要额外IAR驱动，WIN7绝大多数不需要额外IAR驱动！
4、再再次提醒，SkyIAR的x86和x64是针对当前系统而不是目标系统的，如果你只需要在x86的PE下使用，只下载x86的版本即可！x86的主程序同样支持x64的目标系统（参考）

[2012.8.31] v2.005 Dev
1、修正 当切换到通用模式时，主界面个别信息显示有误的问题
2、修正 NT5类IAR驱动中部分错误的注册表信息

[2012.8.27] v2.004 Dev
SkyIAR v2 初版发布