更新记录：

2019-05-15 Ver2.19
 +增加河北省承德市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《承德市海绵城市建设技术导则（试行）》2017.7，感谢群友“绛紫玉丝瓜旦旦儿”；
 +增加湖南益阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《益阳市海绵城市建设技术导则（纲要）（试行）》2017.9；
 +修正广东珠海的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《珠海高新区海绵城市建设专项规划（2018-2020年）》，感谢群友“岚”；
 +增加计算小工具：渗透量计算；
 +增加各个省的海绵规范、指南、措施等合集；
 

2019-03-20 Ver2.18
 +修正云南省昆明市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据（240个数据），根据《昆明市海绵城市建设技术导则（试行）》2016年11月；
 +修正浙江省金华市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《金华市海绵城市建设技术导则》2017年7月；
 +修正安徽省合肥的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《安徽省海绵城市规划技术导则-低影响开发雨水系统构建》 DB34/T 5031-2015；
 +增加安徽省淮北、亳州、苏州、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山个市、区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《安徽省海绵城市规划技术导则-低影响开发雨水系统构建》 DB34/T 5031-2015；
 +增加四川省乐山市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《乐山市海绵城市建设技术导则（试行）》2017.12；
 +增加四川省成都市、绵阳市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、广元市、遂宁市、内江市、资阳市、宜宾市、南充市、达州市、雅安市、广安市、眉山市、西昌市年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《四川省海绵城市建设技术导则（试行）》2017.12；
 +修正广东省广州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发雨水系统构建（试行）》2017.11；
 +增加了智能自动导入旧版本数据文件功能。

2019-03-12 Ver2.17
 +修改了福建省福州市、厦门市、龙岩市、南平市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《福建省海绵城市建设技术导则》2017年11月正式版，感谢群管理员V同学；
 +修改并增加了南京（江北、江南、溧水、高淳）等地区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《南京市海绵城市(园林绿化)建设导则(试行)》2017年8月正式版
 +增加了江苏江阴的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《中山市建设项目海绵城市要点审查指南》（试行 2018.05）（2016-2018）感谢菩提本无树同学；
 +增加了计算书中实际年径流总量控制率的计算过程；
 +修改了“配置汇水面”功能，自定义更方便；
 +修改了年径流污染去除率的计算方法，用实际年径流总量控制率代替目标年径流总量控制率。

2018-11-16 Ver2.16
 +去除广州下沉绿地径流系数0的设置，感谢管理员v同学；
 +增加福建-厦门的汇水面种类和径流系数，感谢管理员v同学；
 +增加广东-珠海的汇水面种类和径流系数，感谢管理员v同学；
 +改变切换逻：辑切换径流系数配置文件的时候，如果还未输入任何数据，可以根据新配置文件自动重新建立汇水分区一；已输入过数据的，原数据不变
 +增加单独设置LID设施蓄水容积安全系数功能，“达到目标还需调蓄容积”仍受左上方全局安全系数控制。

2018-10-10 Ver2.15
 +修正自定义LID时候出现的BUG；
 +修正计算书一中总面积计算过程没有输出的BUG；
 +配置LID设施和汇水面，点击关闭按钮后立即生效。
 

2018-09-18 Ver2.13
 +更新福建省厦门的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《厦门市海绵城市建设方案设计技术导则》（报批稿 2018.04）感谢群友傻茂不傻同学；
 +修正在计算多个分区时，整个地块计算结果表2中相同的LID调蓄容积累加BUG；


2018-08-30 Ver2.12
 +年径流总量控制率和设计降雨量名称改为目标年径流总量控制率、目标设计降雨量；
 +在控制率曲线图上增加显示标注功能，并且在右键菜单中可以显示或关闭；
 +增加功能菜单，增加保存按钮，并且可以用[CTRL+S]快捷键快速保存；
 +增加了广东中山的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《中山市建设项目海绵城市要点审查指南》（试行 2018.05）（2016-2018）感谢群管理员V同学；
 +增加了汇水面配置功能，可以自定义汇水面种类等各种参数；
 +增加了LID设施配置功能，可以自定义各种LID设施；
 +增加关联添加功能，比如在汇水面表中添加“下沉绿地”，在LID设施中也会自动添加，修改、删除也会同步，此项需要汇水面名称和LID设施名称相同。此项功能可以在主菜单中关闭或开启；
 +取消原先汇水面大表格，改为由弹出菜单添加；
 +增加自由设置预添加的汇水面；
 +其他一些小优化。

2018-08-16 Ver2.10
  +修改删除LID实现方法；
  +修正气泡提示弹出的处理逻辑BUG。

2018-08-15 Ver2.09
 +修正江苏常州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《常州市海绵城市建设实施方案》（2016-2018）感谢!同学；
 +增加了湖南岳阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《岳阳市海绵城市建设技术导则》（试行 2016.08）感谢1003234384同学；
 +增加了山东青岛黄岛区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢图穆卡同学；
 +修改当输入错误数据的时候的提示方法，改为气泡提示；
 +地面径流系数中增加塑胶铺装和人工草地。

2018-07-18 Ver2.08
 +增加江苏靖江市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢菩提本无树同学；
 +修改默认配置文件中“绿地”-->>“普通绿地”，和“下沉式绿地”区别开，感谢V同学；
 

2018-06-12 Ver2.07
 +增加了拖动调整汇水分区计算区高度的功能；
 +增加北京通州地区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢琥珀承欢同学；
 +更新河北|石家庄地区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢@^_^@同学；
 +修改所有表格输出为相同的宽度；
 +修正微软word输出计算结果时，出现“字符串参量过长”的错误，感谢V同学；
 +完善计算书一。


2018-05-15 Ver2.06
 +修正当汇水分区数过多的时候，输出计算结果出错的BUG；
 +增加各汇水分区径流控制量表（表5）。

2018-05-02 Ver2.05
 +增加了海南省海口、儋州、东方、琼中、琼海、三亚，陵水、三沙的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢。。。。。同学；
 +增加了宁波象山的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢§翱翔＂天际同学；
 +增加了广东珠海90%和95%对应的设计降雨量，感谢珠海海绵城市设计-王工同学；
 +增加了湖南常德的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢珠海海绵城市设计-王工同学；
 +修正了沈阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢老伍同学；
 +修正浙江的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据从征求意见稿到试行版，感谢゛垨著陽咣ヽ垨著伱同学；
 +修正自定义控制率的一处错误；
 +修正当LID汇水面积是0的时候，计算SS去除率出错的问题；
 +增加径流系数配置文件切换功能；
 +修正计算书一中的控制容积的结果替换错误；
 +修正当下沉绿地率是“0%”的时候显示“-”的错误；
 +增加SS去除率的计算过程；
 +增加深圳市标准计算模版；
 +多个表格增加合计项；
 +计算书1改为多分区/单分区自适应版，增加实际降雨控制量计算过程，增加单位硬化面积调蓄容积计算过程；
 +修改控制降雨量为控制容积，和大多数指南统一；
 +增加自定义控制率自动读取当前地区数据的功能和按控制率大小排序功能；
 +增加根据当前控制率数据线性插值功能。

2018-03-26 Ver2.03
 +增加广东佛山高明区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢W同学；
 +增加南昌市、九江市、上饶市等共86个市地的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《江西省海绵城市建设技术导则(试行)》，感谢桃李相报同学；
 +增加河南洛阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢往事随风同学；
 +修正表格输出中综合表4的错误；
 +增加省市选择的首字母查找功能，如输入“BJ”，北京就显示出来；
 +修改面积是0的下垫面数据自动隐藏；
 +修改了污染物去除率的算法；
 +修正了自定义新城市数据第二次不能自动载入的错误；
 +添加软件说明书。

2018-03-05 Ver2.02
 +修正打开word出错的BUG
 +在默认汇水面种类中增加雨水花园，并计入下沉绿地率中

2018-02-28 Ver2.01
 +修改河南郑州数据，依据《郑州市海绵城市规划设计导则》（试行），感谢From now同学
 +增加或修改长春市、辽源市、延吉市、松原市、四平市、白城市、白山市、临江市数据，依据《吉林省海绵城市建设技术导则》，感谢北岸同学
 +增加焦作的年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据焦作的海绵城市规划导则，感谢荆棘鸟的未来同学
 +增加惠州的年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《惠州市海绵城市规划建设技术导则》2016-11，感谢游者同学
 +增加河南安阳年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据安阳的海绵城市规划导则，感谢金凤同学
 +修改重庆市年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《重庆市海绵城市规划与设计导则》(试行版20161229），感谢清墨斋同学
 +增加四川省成都市年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《成都市海绵城市规划建设管理技术规定》（试行2017-5），感谢枯舟同学
 +增加贵州省贵安新区年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《贵安新区海绵城市规划》，西南市政敬世平同学
 +增加多汇水分区计算
 +增加单位硬化面积调蓄容积计算
 +增加新建工程，保存工程，载入工程功能
 +优化word输出，调整默认调用wps
 +其他

2017-10-27 Ver 1.21
 +增加广东佛山数据，依据《佛山市海绵城市规划导则》（试行），感谢小刘同学
 +增加湖北襄阳数据，依据《襄阳市海绵城规划设计导则》（试行），感谢孤星泪同学
 +修改天津的数据，依据《天津市海绵城市建设技术导则》2016-6-1实施版，感谢是日虽寒，不夺余心之暖同学
 +修正在系统大字体下界面变形的问题
 +修改了注册算法

2017-09-01 Ver 1.20
 +增加江苏昆山数据
 +增加西安沣西新城数据，由于是按图量取的，不是太准，感谢willrain同学
 +增加了四川遂宁蓬溪县的数据，感谢T。X。Q 同学
 +汇水面积种类可以自定义
 +广义下沉绿地可以自定义包括的种类
 +修改计算年径流总量控制率输出的标准数据的错误
 +径流系数和面积表格计算下沉绿地率、透水铺装率、绿色屋顶率、项目占地面积、雨量径流系数、流量净流系数；LID设施表格计算其他。

2017-07-25 Ver 1.19
 +修正自定义数据后曲线失真的问题 感谢率尔同学
 +修正南宁年径流总量控制率对应设计降雨量，依据《南宁市海绵城市规划设计导则》 感谢李松同学
 +增加了河北邢台的数据，数据来源麦宝同学
 +增加了河南濮阳、鹤壁的数据，依据《河南省鹤壁市海绵城市建设项目-规划设计导则》等，感谢无邪觅渡同学
 +增加了污染去除率的计算

2017-07-05 Ver 1.18
 +武汉市径流系数指标本地化，依据《武汉市海绵城市规划设计导则》
 +增加一些城市的流量径流系数

2017-06-30 Ver 1.17
 +增加四川成都的数据
 +单位面积控制容积计算公式修改为：V单位面积=10Hφ，依据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》P78
 +以上感谢水-游者同学
 +曲线图限定百分比不超过100%
 +增加下沉绿地率超过100%时提示
 +增加LID设施按钮添加了类型菜单
 +以上感谢率尔同学
 +增加了流量综合径流系数的计算，感谢简单生活同学

2017-06-12 Ver 1.16
 +更新下列地区的数据：福州市、厦门市、三明市、龙岩市、潭州市、泉州市、莆田市、宁德市、南平市、福建平潭试验区，依据《福建省海绵城市技术导则》
 +感谢 z 同学

2017-06-07 Ver 1.15
 +增加年径流总量控制率对应设计降雨量平滑曲线图，图可以缩放、移动、保存
 +增加了吉林通化市、吉林通化辉县、吉林白城三个市、区，数据来源为设计院，感谢Lynn.Ling同学

2017-05-18 Ver 1.13
 +增加浙江省65个县市区的数据，依据《浙江省海绵城市规划设计导则》（2016.11 征求意见稿）,感谢Marvin同学
 
2017-05-16 Ver 1.12
 +修改了南京的数据，分为统计数据年限为[1977~2006]和[1983~2012]两个数据，依据《2015年江苏省审图中心给排水研讨问题》
 +增加珠海、宁波的数据
 +修改了长沙的数据
 +增加了江苏12个城市的数据（苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、盐城、淮安、宿迁、连云港、徐州）
 +感谢避风港同学

2017-05-15 Ver 1.11
 +增加输出变量列表功能
 +增加自动搜索程序所在目录以及子目录下的模板文件
 +增加南平、三明、龙岩、漳州、晋江、莆田、宁德地区数据，感谢小宝同学


2017-04-30 Ver 1.10
 +更新湖南长沙数据
 +增加LID设施控制规模计算表
 +增加LID设施调蓄容积安全系数
 +增加了自动保存输入数据功能
 +增加了一个湖南省的计算书模板
 +计算结果中增加了当前设计降雨控制量、当前设计降雨量、当前年净流总量控制率

2017-03-25 Ver 1.05
 +增加浙江嘉兴地区的数据
 +增加福建厦门地区的数据
 +改正自定义年径流总量控制率不能输入小数的错误
 +修正文字错误一处

2017-03-22 Ver 1.04
 +增加四川遂宁地区的数据
 +修复几个小错误

2017-03-15 Ver 1.03
 +增加宁夏固原地区数据，依据：《固原市海绵城市专项规划》
 +去掉计算按钮，增加清零按钮
 +增加检查更新功能
 +增加一键加群功能
 +增加计算表格中计算项目占地面积和综合径流系数的过程

2017-03-07 Ver 1.02；
 +增加自定义年径流总量控制率和设计降雨量
 +增加输出综合径流系数和计算结果表格的功能
 +修复综合径流系数导致的计算误差（保留3位小数）

2017-02-17  Ver 1.01；
 +更新北京地区数据，依据：北京市地方标准-《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2013
 +增加广东省深圳市数据，依据：《深圳市海绵城市规划要点和审查细则》，2016.11

2016-11-23  Ver 1.00；
 +新发布