汇水面种类=绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度≥300mm)|绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度<300mm)|硬屋面、未铺石子的平屋面|铺石子的平屋面|混凝土或沥青路面及广场|大块石等铺砌路面及广场|沥青表面处理的碎石路面及广场|级配碎石路面及广场|干砌砖石或碎石路面及广场|非铺砌土路面|非植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|非植草类透水铺装(工程透水层厚度<300mm)|植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|植草类透水铺装(工程透水层厚度<300mm)|无地下建筑绿地|有地下建筑绿地（地下建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑绿地（地下建筑覆土厚度<500mm）|无地下建筑下沉式绿地|有地下建筑下沉式绿地（地下建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑下沉式绿地（地下建筑覆土厚度<500mm）|水面
雨量径流系数参考范围=年均：0.30；场均：0.40|年均：0.40；场均：0.50|年均：0.80；场均：0.90|年均：0.60；场均：0.70|年均：0.80；场均：0.90|年均：0.50；场均：0.60|年均：0.45；场均：0.55|年均：0.35；场均：0.40|年均：0.35；场均：0.40|年均：0.25；场均：0.30|年均：0.20；场均：0.25|年均：0.30；场均：0.40|年均：0.06；场均：0.08|年均：0.12；场均：0.15|年均：0.12；场均：0.15|年均：0.15；场均：0.20|年均：0.30；场均：0.40|年均：0.12；场均：0.15|年均：0.15；场均：0.20|年均：0.30；场均：0.40|年均：1.00；场均：1.00
雨量径流系数默认值=0.30|0.40|0.80|0.60|0.80|0.50|0.45|0.35|0.35|0.25|0.20|0.30|0.06|0.12|0.12|0.15|0.30|0.12|0.15|0.30|1.00
流量径流系数参考范围=0.40|0.55|0.95|0.80|0.95|0.65|0.65|0.50|0.40|0.35|0.35|0.45|0.15|0.25|0.20|0.25|0.40|0.20|0.25|0.40|1.00
流量径流系数默认值=0.40|0.55|0.95|0.80|0.95|0.65|0.65|0.50|0.40|0.35|0.35|0.45|0.15|0.25|0.20|0.25|0.40|0.20|0.25|0.40|1.00
广义下沉式绿地=无地下建筑下沉式绿地|有地下建筑下沉式绿地（地下建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑下沉式绿地（地下建筑覆土厚度<500mm）|
绿地=无地下建筑绿地|有地下建筑绿地（地下建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑绿地（地下建筑覆土厚度<500mm）|无地下建筑下沉式绿地|有地下建筑下沉式绿地（地下建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑下沉式绿地（地下建筑覆土厚度<500mm）|
透水铺装=非植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|非植草类透水铺装(工程透水层厚度<300mm)|植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|植草类透水铺装(工程透水层厚度<300mm)|
硬化地面=混凝土或沥青路面及广场|大块石等铺砌路面及广场|沥青表面处理的碎石路面及广场|级配碎石路面及广场|干砌砖石或碎石路面及广场|非植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|非植草类透水铺装(工程透水层厚度<300mm)|植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|植草类透水铺装(工程透水层厚度<300mm)|
绿色屋顶=绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度≥300mm)|绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度<300mm)|
建筑屋顶=绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度≥300mm)|绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度<300mm)|硬屋面、未铺石子的平屋面|铺石子的平屋面|
默认汇水面种类=绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度≥300mm)|硬屋面、未铺石子的平屋面|混凝土或沥青路面及广场|植草类透水铺装(工程透水层厚度≥300mm)|无地下建筑绿地|无地下建筑下沉式绿地
