汇水面种类=种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度≥300mm)|种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度＜300mm)|硬屋面、未铺石子的平屋面|铺石子的平屋面|混凝土或沥青路面及广场|大块石等铺砌路面及广场|沥青表面处理的碎石路面及广场|级配碎石路面及广场|干砌砖石或碎石路面及广场|非铺砌的土路面|非植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|非植草类透水铺装（工程透水层厚度＜300mm）|植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|植草类透水铺装（工程透水层厚度＜300mm）|无地下建筑普通绿地|有地下建筑普通绿地（地上建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑普通绿地（地上建筑覆土厚度＜500mm）|水面|无地下建筑下沉式绿地|有地下建筑下沉式绿地（地上建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑下沉式绿地（地上建筑覆土厚度＜500mm）
雨量径流系数参考范围=年均：0.30；场均：0.40|年均：0.40；场均：0.50|年均：0.80；场均：0.90|年均：0.60；场均：0.70|年均：0.80；场均：0.90|年均：0.50；场均：0.60|年均：0.45；场均：0.55|年均：0.35；场均：0.40|年均：0.35；场均：0.40|年均：0.25；场均：0.30|年均：0.20；场均：0.25|年均：0.30；场均：0.40|年均：0.06；场均：0.08|年均：0.12；场均：0.15|年均：0.12；场均：0.15|年均：0.15；场均：0.20|年均：0.30；场均：0.40|年均：1.00；场均：1.00|年均：0.12；场均：0.15|年均：0.15；场均：0.20|年均：0.30；场均：0.40
雨量径流系数默认值=0.40|0.50|0.90|0.70|0.90|0.60|0.55|0.40|0.40|0.30|0.25|0.40|0.08|0.15|0.15|0.20|0.40|1.00|0.15|0.20|0.40
流量径流系数参考范围=0.40|0.55|0.95|0.80|0.95|0.65|0.65|0.50|0.40|0.35|0.35|0.45|0.15|0.25|0.20|0.25|0.40|1|0.20|0.25|0.40
流量径流系数默认值=0.40|0.55|0.95|0.80|0.95|0.65|0.65|0.50|0.40|0.35|0.35|0.45|0.15|0.25|0.20|0.25|0.40|1|0.20|0.25|0.40
广义下沉式绿地=无地下建筑下沉式绿地|有地下建筑下沉式绿地（地上建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑下沉式绿地（地上建筑覆土厚度＜500mm）|
绿地=无地下建筑普通绿地|有地下建筑普通绿地（地上建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑普通绿地（地上建筑覆土厚度＜500mm）|无地下建筑下沉式绿地|有地下建筑下沉式绿地（地上建筑覆土厚度≥500mm）|有地下建筑下沉式绿地（地上建筑覆土厚度＜500mm）|
透水铺装=非植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|非植草类透水铺装（工程透水层厚度＜300mm）|植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|植草类透水铺装（工程透水层厚度＜300mm）|
硬化地面=混凝土或沥青路面及广场|大块石等铺砌路面及广场|沥青表面处理的碎石路面及广场|级配碎石路面及广场|干砌砖石或碎石路面及广场|非植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|非植草类透水铺装（工程透水层厚度＜300mm）|植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|植草类透水铺装（工程透水层厚度＜300mm）|
绿色屋顶=种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度≥300mm)|种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度＜300mm)|
建筑屋顶=种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度≥300mm)|种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度＜300mm)|硬屋面、未铺石子的平屋面|铺石子的平屋面|
默认汇水面种类=种植屋面(绿色屋顶，基质层厚度≥300mm)|硬屋面、未铺石子的平屋面|混凝土或沥青路面及广场|非植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm）|无地下建筑普通绿地|无地下建筑下沉式绿地
