帮助说明
一、局域网系统架构
1、将局域网的一台电脑(例如ip:192.168.1.105)作为服务器，在该电脑安装RtxServer_setup.exe。
2、在其他的电脑安装RtxClient_Setup.exe。
3、安装完成后，在客户端登录界面点击"网络",输入服务器ip(例如192.168.1.105)并保存，即可完成简单的即时通讯系统架构。
4、连接方式为计算机名称时，请填写服务器的计算机名称(例如qiyeim)。
5、最好将服务器计算机名改为简短易记的名称，修改方法：右击 我的电脑-属性计算机名-更改。

二、互联网系统架构
1.购买一个VPS(例如ip:222.186.158.109,可以在本公司购买)，作为服务器，在该电脑安装RtxServer_setup.exe。
2、在其他的电脑安装RtxClient_Setup.exe。
3、安装完成后，在客户端登录界面点击"网络",输入服务器ip(例如222.186.158.109)并保存，即可完成简单的即时通讯系统架构。
4、互联网系统架构不支持计算机名称连接。
5、连接方式为域名时，请先将域名解析到对应的IP。

另外一种不用购买VPS的互联网系统架构方法：
1、将局域网的一台电脑(例如ip:192.168.1.105)作为服务器，在该电脑安装RtxServer_setup.exe。
2、浏览器打开路由器地址http://192.168.1.1，输入用户名密码进入路由器管理界面。
3、选择 转发规则-DMZ主机，将DMZ 状态选择为"启用"，DMZ 主机IP地址填写为作为服务器的电脑ip192.168.1.105,点击保存。
4、点击运行状态，找到IP地址，例如125.93.193.42。
5、在其他的电脑安装RtxClient_Setup.exe。
6、安装完成后，在客户端登录界面点击"网络",输入服务器ip(例如125.93.193.42)并保存，即可完成简单的即时通讯系统架构。
7、连接方式为域名时，请先将域名解析到对应的IP，建议在服务器安装花生壳动态域名解析软件，下载地址：http://www.onlinedown.net/softdown/7071_2.htm。

测试用户0001 密码123
测试用户0002 密码123

触点即时通网址:www.qiyeim.com

 
