使用方法

　　适用机型：

　　l801/l805/r330

　　准备工作：

　　1、 正确安装打印机及驱动，详细方法请参照随机 《首先阅读》;

　　2、 安装爱普生喷墨打印机随机光盘提供软件“epson print cd”。

　　注意：安装epson print cd时，请同时安装epson easy photo module;

　　3、 具有喷墨涂层的可打印光盘一张。

　　调整光盘托架：

　　第一步：打开打印机电源。

　　第二步：将出纸器放置在光盘位置

　　注意：一定要先开机再安装光盘支架，否则打印机指示灯会出现故障提示。

　　(1)调整打印模式

　　第三步：“把cd/dvd可打印面朝上放入cd/dvd支架，轻轻沿着出纸托架导轨插入cd/dvd支架，直到cd/dvd支架上的箭头标记与出纸托架上的箭头标记对齐

　　注意：建议先刻录光盘再进行打印。一定要使用表面具有吸墨图层的可打印光盘。

　　光盘支架上有几个白色标签，用于光盘定位，如果污损或划伤将不能正确使用。

　　制作光盘图像：

　　第一步：选择“开始”→“所有程序” →“epson print cd”，运行“epson print cd”软件进入光盘设置界面;

　　第二步：选择光盘背景：点击界面左侧工具栏中“背景”选项，进行背景图片的选择， 如果您不想使用软件提供的背景，可以选择“文件”，通过“浏览”找到自己保存的图片作为背景，

　　第三步：编辑光盘文字：如果需要添加一些艺术效果的文字，请点击左侧工具栏中的“文本”选项(abc图标)，弹出窗口后在文本框输入想要打印的文字，并可进行字体、颜色等的编辑，

　　打印光盘盘面

　　点击“打印”，进入打印设置窗口，可以调整打印颜色亮度和打印位置，设置完毕后，点击“打印”，光盘支架进入打印机开始打印，

　　注意：

　　让打印后的光盘风干24小时以上，避免阳光直射。

　　在光盘盘面完全干燥之前，请不要使用或碰触其打印面。

　　只能使用epson print cd软件打印光盘。

　　注意事项

　　光盘一定要可打印的那种专用光盘!切记

　　打印机挡板两个三角一定要对齐。

　　epcd_20200_asia.dmg是mac os版本，另个目录是windows版本，支持多种系统。