101F876D.txt
输入法默认设置

0x1 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
向下滚动时自动换行，1=启用，0=禁用
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
拉丁文预想输入候选词的选择方式
1=使用滚动键
0=使用虚拟键盘上的按键
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
向右滚动时自动输入空格，1=启用，0=禁用
0x4 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
默认中文输入法，0x40=拼音，0x100=笔画
0x5 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
文本输入语言，0为自动，或者可改为塞班OS合法的语言编码（如31为简体中文）
0x6 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
日文预想输入中的用户选择
0x7 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
预想输入开关，0=关，1=开
0x8 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
Multitap timer value. Replaces the constant KMultiTapTimeoutMS in Japanese variant. 
转接计时器值。替换日语环境中的KMultiTapTimeoutMS常量
0x9 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
S60与QWERTY键盘的中文仓颉输入方式
0=ECangJieNormal（普通）
1=ECangJieEasy（简单）
2=ECangJieAdvanced（高级）
0xA int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
模拟器使用的测试模式
0xB int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
日文特殊字符需要的标志
0x01=日文逗号，西方逗号不为0x01
0x02=日文周期，西方周期不为0x02
0x04=全角空格的宽度，半角空格宽度不为0x04
0x08=全角标点符号的宽度，半角宽度不为0x08
0xC int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
列表与编辑器中的选择时，是否使用“#”键，1=是，0=否
0xE int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
hwr（手写识别）窗口在EGraphicsOrientationNormal（正常，即竖屏）模式时右下角的点
0xF int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
hwr（手写识别）窗口在EGraphicsOrientationRotated90（旋转90度）模式时右下角的点
0x10 int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
hwr（手写识别）窗口在EGraphicsOrientationRotated180（旋转180度）模式时右下角的点
0x11 int -1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
hwr（手写识别）窗口在EGraphicsOrientationRotated270（旋转270度）模式时右下角的点
0x12 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
上一次使用的透明度识别范围
0x13 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
上一次使用的是HWR（手写识别）还是VKB（虚拟键盘）
0x14 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
上一次初始化（即格机）时所选择的语言
0x15 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
“C”键清除哪边的字符，0=左边（Backspace），1=右边（Delete）
0x16 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
预想输入自动完成特性开关，0=关，1=开
0x17 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
智能文本输入时的纠错级别，0=关，1=中，2=高
0x18 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
智能文本输入时是否显示候选编号，0=不显示，1=显示
0x19 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
是启用“最佳预测”还是“准确键入”，0=最佳预测，1=准确键入
0x1A int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
当前手机连接的物理键盘类型
0x01 = 12键 ITU-T（字母数字键盘）
0x02 = 4x12 qwerty 
0x04 = 4x10 qwerty 
0x08 = 3x11 qwerty 
0x10 = 半 qwerty
0x20 = 定制的 qwerty
0x1B int 3 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
不同键盘类型中的预想输入开关
0=关
1=字母数字键盘输入时开
2=qwerty键盘输入时开
3=字母数字键盘输入与qwerty键盘输入时都开
0x1C int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
第二文本输入语言，0为无，或者修改为其他塞班OS合法的语言码（如31为简体中文）
0x1D int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
如果该值为1，则FSQ（全屏qwerty）将会弹出按键预览
0x1E int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
如果该值为1，则VKB（虚拟键盘）将会弹出按键预览
0x1F int 4 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
该值存储在横屏时首选的虚拟键盘模式
2-较大的FSQ（全屏qwerty）
4-较小的VKB（虚拟键盘）
不允许其他值
0x21 int 1 0 cap_rd=alwayspass
未知
0x22 int 1 0 cap_rd=alwayspass
未知