101F877C.txt 
“触摸输入”和“SIM卡应用”的相关设置

0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“空闲”时是否使用背景图像
0x2 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“空闲”时使用的背景图像路径
0x3 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否显示网标，0=不显示，要求C:\Private\10000850中有网标，1=显示
0x4 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
设置中“显示网标”的可见性，0=不可见，1=可见
0x5 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
隐藏/显示用户欢迎提示语，0=隐藏，1=显示
0x6 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前UI的活动或空闲状态
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
“确认SIM卡操作”设置是否可见，0=不可见，1=可见
0x8 int 15 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
屏保周期（单位：秒）
0x9 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
确认SIM卡操作，0=否，1=是
0xA string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
屏幕空闲时的自定义标语
0xB int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
关闭显示的超时时间
0xC int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
运营商“全屏活动/空闲”插件UID
0xD int 3 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
手写输入的书写速度，1=非常快，2=快速，3=中，4=慢，5=非常慢
0xE int 3 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
手写输入的笔画粗细，具体表示粗、中、细的值不清楚
0xF int 16777215 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
笔画颜色的RGB颜色代码，0-表示黑色，16777215=0xFFFFFF-表示白色
0x10 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
中国内地虚拟键盘默认的输入法
0x11 int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
中国台湾虚拟键盘默认的输入法
0x12 int 4 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
中国香港虚拟键盘默认的输入法
0x13 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
手写输入语言，0=自动，根据手机默认语言选择
0x14 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
启用T-coil助听器，0=禁用，1=启用
0x15 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
显示/不显示基准线
0x16 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
运营商I指定的“活动/空闲”文本
0x17 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“进入屏保的时间”设置项是否可见，0=不可见，1=可见
0x18 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
未知
