10207B74.txt
音频缓存设置

0x1 int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
下载过程中使用的主缓存类型，0=无，1=固定尺寸，2=固定持续时间，3=动态持续时间
0x2 int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
与主缓存类型相关的尺寸或持续时间，是尺寸还是时间视0x1行中的值而定
0x3 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
下载过程中使用的副缓存类型，在主缓存类型无法正常工作时使用（如果比特率未知，则持续时间无法计算，0x1设置无法正常工作），0=无，1=固定尺寸，2=固定持续时间，3=动态持续时间
0x4 int 163840 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
副缓存类型相关的尺寸或持续时间，是尺寸还是时间视0x3行中的值而定
0x5 int 35 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
播放开始前缓存的百分比，0-100
