101F8751.txt
存储网络设置

0x1 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
“网络模式”设置项是否可见，1=可见，0=隐藏
0x2 int 3 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
可选的网络模式列表
0 - 双模式
1 - 双模式，UMTS
2 - 双模式，GSM
3 - 双模式，UMTS，GSM
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
原来的解释与0x2行一样，很可能是原作者的笔误。极度怀疑这一行是默认的网络模式！
0x4 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当进入或离开不同的移动电话系统时，是否显示通知窗口
0x5 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当进入或离开不同的移动电话系统时，是否播放服务铃声
0x6 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“微移动电话网络显示”当前是否启用
0x7 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
显示/隐藏HSDPA项目
0x8 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
撤消当前的HSDPA设置值（启用或禁用）
 
