100058DB.txt 
彩信设置

0x1 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
“设置”版本
0x2 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
彩信服务的入口ID
0x3 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许获取个人彩信，0=否，1=是
0x4 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许接收广告，0=否，1=是
0x5 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许信息彩信，0=否，1=是
0x6 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许匿名信息，0=否，1=是
0x7 int 129 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
接收报告，128=是，129=否
0x8 int 128 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
在接收到彩信后，是否允许发送接收报告，128=是，129=否
0x9 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
信息有效期，0=最大时间，1=1小时，6=6小时，24=1天，72=3天，168=1周
0xA int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
获取接收报告的到期时间（单位：秒）
0xB int 640 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
图像宽度（单位：像素）
0xC int 480 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
图像高度（单位：像素）
0xD int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
发送本机号码，0=网络预设，1=不发送，2=发送
0xE int 129 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
发送时是否需要对方的已读报告，128=是，129=否
0xF int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
接收时是否发送自己的已读报告，0=否，1=是
0x10 int 307200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送彩信的最大尺寸（单位：字节）
0x11 int 311296 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
接收彩信的最大尺寸（单位：字节）
0x12 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
发送电子邮件时是否记录日志信息（注意：电子邮件网关一般不支持传送报告），0=否，1=是
0x13 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
可创建和发送的彩信类型，0=受限，1=警告，2=免费
0x14 int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
漫游时的接收模式，1=自动，2=手动，3=推迟，4=拒绝
0x15 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
主网络的接收模式，1=自动，2=手动，3=推迟，4=拒绝
0x16 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
是否存储彩信到彩信收件箱，0=否，1=是
0x17 int 129 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
信息优先级，128=低，129=普通，130=高
0x18 int 128 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
信息类别，128=个人，129=广告，130=信息性的，131=自动
0x1A int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
默认接入点
0x1B int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
通知文件夹的ID
0x1C int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
彩信收件箱的ID
0x1D int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
MMS引擎运行模式，0=正常，1=局部
0x1E int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
MMS引擎解码信息时是否记录日志信息，0=否，1=是
0x1F int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
MMS引擎在解码信息时是否转存为二进制信息，0=否，1=是
0x20 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
应用程序文件夹ID
0x21 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
彩信中是存储发送时间还是接收时间，0=存储接收时间，1=存储发送时间
0x22 int 18 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
OMA MMS封装版本号，18=0x12-OMA MMS1.2，19=0x13-OMA MMS1.3
0x1000 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
未知