1020298F.txt 
CBS服务器配置

0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否接收CBS信息，仅CBS服务器内部使用
0x2 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
接收话题（topic）列表没有的话题信息，仅CBS服务器内部使用
0x3 string "0000000000000000000001" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许接收信息的语言，"0000000000000000000001"表示允许所有语言，仅CBS服务器内部使用