10281872.txt 
视频通话配置

0x1 string "5 10 15" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
视频编码的最小、正常、最大帧数，每个值的范围为0-31
0x2 string "C1:PR C2:PR" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
视频通话每个摄像头的屏幕方向，C1为主摄像头，C2为副摄像头，每个摄像头可能的值有：
LS - 横屏
PR - 竖屏
OL - 自动
0x3 string "101f86d5 101f850a 20001c13" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
MPEG4、H.263和H.264编码器UID
0x4 string "00000000 00000000 102073ef" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
MPEG4、H.263和H.264解码器UID
0x5 string "1020659E 00000000" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
AMR-NB和以后使用的音频编码器UID
0x6 string "00000000 00000000" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
AMR-NB和以后使用的音频解码器UID
0x7 string "0 0 0" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
MPEG4、H.263和H.264编码器延时
0x8 string "0 0 0" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
MPEG4、H.263和H.264解码器延时
0x9 string "0 0" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
AMR-NB和以后使用的音频编码器延时
0xA string "0 0" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
AMR-NB和以后使用的音频解码器延时
0xB int 6 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
工具栏按钮个数