10205043.txt 
HWRM(Hardware Resource Manager，硬件资源管理)配置

0x1 int 30000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
通话的HWRM超时时间
0x2 int 270498307 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
音频服务器SID
0x3 int 29 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
HWRM局部变量位掩码，只知道第2位表示“充电不震动”，其他位表示什么未知
如果第2位（从右向左数）是1，那么充电的时候手机不会有震动，如果为0，充电不影响震动，但在DOS端仍然有低级的震动阻塞。
这里的29转化成二进制为11101，可以看到第2位已经是0了，所以无法通过修改该值来开启震动。官方给出的解释是充电时震动容易损坏手机元件，所以为了保护手机，我们还是不要想办法让充电时开启震动了。
0x4 int 350 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
未知