101F8809.txt
相机设置

0x1 string "AMR" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x2 int 251 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x3 string "video/3gpp" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x4 string "Nokia" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x5 string "video/H263-2000" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
以上5行未知
0x6 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
彩信的最大尺寸（单位：KB），0表示使用MMS定义的最大发送尺寸，当使用“短”视频时，该值用于限制视频片段的长度
0x7 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
相机快门声是始终都有还是依赖于情景模式的警告音设置，0=根据情景模式设置，1=始终都有

