102072E5.txt 
短信、彩信一体化编辑器配置

0x1 int 5 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
如果编写的信息会被分隔成的短信条数小于或等于该值，那么信息会以短信的形式发送，如果大于该值，则会以彩信的方式发送
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
收件人的最大个数（群发），0表示无限制
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
如果收件人的个数小于或等于该值，信息将以短信形式发送，如果大于，则以彩信方式发送，0表示无限制
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
短信的最大的字符数（Unicode编码），0表示无限制
0x5 int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
彩信允许的幻灯片的最大个数，0表示无限制，不能大于25
0x6 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
启用或禁用“软限制”，0=硬限制，1=软件限制