101F877E.txt
通话设置

0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
任意键接听，0=关，1=开
0x2 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
自动重拨，0=关，1=开
0x3 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
单键拨号，0=关，1=开
0x4 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
号码前缀是否改变
0x5 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
用户设定的号码前缀
0x6 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
默认使用“通过信息拒绝电话”
0x7 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“通过信息拒绝电话”开关，0=关，1=开
0x8 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“通过信息拒绝电话”文本，小于160个字符
0x9 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
视频通话静止图像特性
0xA string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
存储视频通话静止图像的路径
0xB int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
VoIP（互联网电话）上次通话计时
0xC int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
VoIP呼入电话计时
0xD int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
VoIP拨出电话计时
0xE int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否已安装SCCP（信号连接控制部件）栈
0xF int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
动态VoIP需要的设置项
0x10 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
长按通话键（绿键）需要的设置项
0x11 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
VT通话静音应答需要的设置项