10283322.txt
键盘锁配置

0x1 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
配置键盘锁支持不同的硬件，0=特定硬件，1=一个位置的弹簧开关（如插线板的开关），2=两个位置的开关（如手电筒开关）
0x2 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许锁键盘，0=否，1=是
0x3 int 2000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
按下第1个键和第2个键之间的超时时间（单位：微秒），2000000表示2秒
如：N78锁键盘，左软键+*键，按下左软键后，必须在2秒内按下*键才能锁键盘
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
锁键盘的方式，0=无，1=默认，2=侧滑键
0x11100 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
锁键盘的第1个键，164表示左软键
0x11200 int 133 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
锁键盘的第2个键，133表示*键
0x12100 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
解锁的第1个键，164表示左软键
0x12200 int 133 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
解锁的第2个键，133表示*键
0x13100 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当手机锁闭时，显示安全锁的键，164表示左软键
0x21100 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
锁键盘的第1个键，164表示左软键
0x21200 int 165 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
锁键盘的第2个键，165表示右软键
0x22100 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
解锁的第1个键，164表示左软键
0x22200 int 165 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
解锁的第2个键，165表示右软键
0x23100 int 164 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData 
当手机锁闭时，显示安全锁的键，164表示左软键