101F6CFE.txt 
数据连接日志（Data Connection Logger）记录频率

0x1 int 20480 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
GPRS数据容量阈值（单位：字节）
0x2 int 51200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
WCDMA数据容量阈值（单位：字节）
0x3 int 102400 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
WLAN数据容量阈值（单位：字节）
0x4 int 102400 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
LAN数据容量阈值（单位：字节）
0x5 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
计时器时间间隔
0x6 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
强制计时模式
