101F87EF.txt
短信息设置

0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
接收报告，0=否，1=是
0x2 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
信息转换服务
0=无
2=传真
6=分页
18=邮件
其他为保留但未使用的设置值
0x3 int 3 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
短信息发送的承载方式
2=GPRS
3=电路交换
0、1为保留但未使用的设置值
0x4 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
经相同的信息中心回复，0=否，1=是
0x6 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
短信息服务初始化状态
0=默认，无状态
1=正在初始化
2=初始化完成
3=从SIM卡读取服务中心
0x7 int 635040 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
信息有效期（单位：分钟）
60=1小时
360=6小时
1440=1天
4320=3天
10080=1周
635040=最长时间
0x8 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
字符编码方式，0=支持全部字符，1=支持简化字符
0x9 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
短信息服务中心号码上的邮箱
0xA string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
短信息网关号码上的邮箱
0xB int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Indicator whether the Email over SMS settings are modifiable or not. The value is updated during the device start-up based on the information read from the SIM. 
短信息设置的邮箱是否可修改，0=否，1=是
0xC int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
允许短信息编辑器发送连续信息的数量（如：1条短信最大长度为70个字符，这里的值为10，表示可以通过信息编辑器发送700个字的短信，将以10条短信的方式发出，但在已发送信息中显示为1条）。允许的值：1-30
0xD int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“发送选项”中是否列表“接收报告”的设置项，0=否，1=是
0xE string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
短信息回复号码：21位数字组成的电话号码，默认值为空
0xF int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
短信息服务优先级，整数值
0x10 int 4320 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
信息发送的超时时间，即信息从进入发件箱到被标记为“发送失败”的时间，默认值：4320分钟（3天）
0x11 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
手机没有信号时发送短信的处理方式
1=移至发件箱，等待手机有信号时发送
0=移至发件箱，直接标记为发送失败
0x12 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
菜单选项为隐藏时，默认的接收报告设置，0-否，1-是
0x13 int 160 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
默认用户数据的最大长度
0x14 int 60 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
默认email地址的最大长度
0x15 int 17 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
默认手机号的最大长度
0x16 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
未使用
0x17 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
移除经相同的信息中心回复请求，1=是，0=否
0x18 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
从SIM卡中读取的前一个信息中心号码。在SIM卡中有多个信息中心号码的情况下，作为默认值的那一个被存储在这个字段中。
