101FB0DA.txt
WV引擎中的运营商相关变量

0x1 real 1.1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
支持的OMA IMPS(开放移动设备联盟 即时通迅)标准号
0x3 int 5 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上一次联网操作后，PDP上下文保持打开状态的超时时间（单位：分钟）。CSP会话处于保活状态，并且PDP上下文对“保活信息”重新开放。
0表示在CSP会话中，PDP上下文从不被主动停用
0x5 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是“4路登陆”还是“2路登陆”
0x10 int 8 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
初始轮询时间（单位：秒）
0x11 int 307200 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
允许的最大信息长度
0x12 int 86400 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
在非活动期间，CSP会话的保活时间（单位：秒）
0x21 int 40 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“存取特性”信息的到期时间
0x22 int 40 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“IM特性”信息的到期时间
0x23 int 40 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“组”特性信息的到期时间
0x24 int 120 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“Presence特性”信息的到期时间
0x25 int 40 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
一般的功能性信息的到期时间
0x31 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
CIR信息使用的轮询时间
0x32 int 3 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
新信息中能够被接受的事务编号
