2000B182.txt
Helix设置

0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否启用Helix代理服务器，1=启用，0=禁用
0x2 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
代理服务器名
0x3 int 554 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
代理服务器端口号，0-65535
0x4 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
默认接入点名称
0x5 int 6970 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix UDP最小端口号。范围：1024-65535
0x6 int 32000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix UDP最大端口号。范围：1024-65535
0x7 int 40200 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix的GPRS带宽（单位：bps，即“位每秒”）
0x8 int 89600 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix的EGPRS带宽（单位：bps，即“位每秒”）
0x9 int 384000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix的WCDMA带宽（单位：bps，即“位每秒”）
0x10 int 1432572 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix的WLAN带宽（单位：bps，即“位每秒”）
0x11 int 1432572 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Helix的HSDPA带宽（单位：bps，即“位每秒”）
