101FE999.txt
蓝牙GPS设置

0x1 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
接口版本
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
安装优先级，0=自动，1=最先，2=最后
0x3 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
蓝牙GPS状态，0=不可用，1=可用
0x4 int 80000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
首次纠正的时间
0x5 int 1000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
下次纠正的时间
0x6 real 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
水平精确度
0x7 real 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
垂直精确度
0x8 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
费用指示器，0=未知，1=免费，2=可能收费，3=收费
0x9 int 3 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
电源功耗，0=未知，1=无功耗，2=低，3=中，4=高
0xa int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
技术类型，0=未知，1=集成GPS，2=基于网络，3=辅助GPS（A-GPS）
0xb int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
设备位置，0=未知，1=内部，2=外部
0xc int 95 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
定位能力的位掩码，0表示无，按从低位到高位的顺序：
第1位-0x0001 = 水平
第2位-0x0002 = 垂直
第3位-0x0004 = 速度
第4位-0x0008 = 方向
第5位-0x0010 = 卫星
第6位-0x0020 = 指南针
第7位-0x0040 = Nmea
第8位-0x0080 = 地址
第9位-0x0100 = 建筑
第10位-0x0200 = 媒体
这里的默认值95，转换成二进制为：1011111，总共7位，从右向左数，只有第6位为0，所以，前7个能力中只有第6个能力不被支持。
所以蓝牙GPS PSY支持：水平、垂直、速度、方向、卫星、Nmea
要修改它的能力，只需要将它所在位上的值置为0即可，如：我想去掉“垂直”的能力，则将第2位置为0，其他位不变，就得到1011101，再转换成10进制就是93.
0xd int 15 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
支持类别的位掩码，0表示无，按从低位到高位的顺序：
第1位-0x0001 = 信息
第2位-0x0002 = 一般信息
第3位-0x0004 = 航向信息
第4位-0x0008 = 卫星信息
默认值15，转换成二进制为1111，4个位上都是1，所以表示蓝牙GPS PSY支持上面列出的4个所有类别。
要修改它支持的类别，只需要将它所在位上的值置为0即可，如：我想去掉“航向信息”类别，则将第3位置为0，其他位不变，就得到1011，再转换成10进制就是11
0xe int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
可见性，0=不可见，1=可见
0xf string "\\resource\\nlabtgpspsy_name.rsc" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
资源文件名
0x10000000 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
蓝牙GPS的当前夜间模式开关，0=关，1=开
0x10000001 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x10000002 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x10000003 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x10000004 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x10000005 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x10000006 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
以上6行未知
0x10000007 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
蓝牙GPS设备硬件地址，与电脑上的网卡地址表示方法相同
0x10000008 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
蓝牙GPS设备有效性，0=无效，1=有效
0x11000001 int 100000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送到蓝牙GPS设备上的信息延时（单位：毫秒）
0x11000002 real 8 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
GPS数据计算的误差（单位：米）
0x11000003 int 3 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
用于测试的NMEA语句编号
0x11000004 int 300000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送初始化信息到普通GPS上的延时（单位：毫秒）
0x11000005 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
设置电量充足信息的编号
0x11000006 int 5000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
兼容PNOK的蓝牙GPS轮询延时（单位：毫秒）
0x11000007 int 10000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
蓝牙GPS重连的超时时间（单位：毫秒），该字段现在已经不再使用
0x11000008 int 60000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
闲置时间（单位：毫秒）
0x11000009 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
省电模式，0=关，1=开
0x1100000a int 20000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
卫星信息（GSV语句）生存周期（单位：毫秒）
0x1100000b int 5120 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
蓝牙GPS保存收到的NMEA语句的缓存大小（单位：字节）
