101F87EA.txt 
默认邮箱（最多定义6个）

0x1 int 20480 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
未定义默认承载方式的IMAP4引擎所使用的默认大小（单位：字节）
0x2 int 81920 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
定义使用WLAN接入点的IMAP4引擎的默认缓存大小

0x101 - 0x114为邮箱1的默认设置
0x201 - 0x214为邮箱2的默认设置
0x301 - 0x314为邮箱3的默认设置
0x401 - 0x414为邮箱4的默认设置
0x501 - 0x514为邮箱5的默认设置
0x601 - 0x614为邮箱6的默认设置
每个邮箱设置完全一样，这里只给出邮箱1的设置。邮箱2-6的设置与邮箱1一样。
如：0x106、0x206、0x306、0x406、0x506、0x606表示相同的意思，只是分别为邮箱1-6的设置。
这里只给解释邮箱1的默认设置

0x101 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
邮箱的APOP支持（仅适用于POP3邮箱），0-关，1-开
0x102 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
保存已发送的邮件至互联网上用户自己的邮箱，0-是，1-否
0x103 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
自动下载邮件中的附件（仅适用于IMAP4邮箱），0-关，1-开
0x104 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
同一时间读取的邮件头部数量。合法的值：1-999.
-1 - 获取所有邮件头部
0x105 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
邮箱使用的接入点ID，必须先设置相应的IAP（因特网接入服务提供商）
0x106 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
邮箱名
0x107 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
默认邮箱地址
0x108 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
邮件接收协议，0=POP3，1=IMAP4
0x109 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
IMAP4或POP3服务器的IP地址或域名，如：foo.bar.com
0x10A int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
接收邮件的传输安全机制，0-TLS/MS交互，1-SSL，2-不加密
0x10B int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
邮件发送的调度方式，0-连接已创建时，立即发送，1-下一次连接时再发送
0x10C string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
SMTP服务器的IP地址或域名，如：foo.bar.com
0x10D int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送邮件的安全传输机制，0-TLS/MS交互，1-SSL，2-不加密
0x10E int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
邮箱的OMA邮件通知状态，1=启用，0=禁用，2=只在主网络中
0x10F string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
连接至邮件服务器的用户名（接收时）
0x110 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
连接至邮件服务器的密码（接收时）
0x111 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
连接至邮件服务器的用户名（发送时）
0x112 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
连接至邮件服务器的密码（发送时）
0x113 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
接收端口号
0x114 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
发送端口号

