101F9A0A.txt
固件更新设置

0x1 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否给设备管理服务器发送固件升级请求。该值是设备管理属性ID，-1表示无请求（默认值）
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
升级请求的类型
0=一般（即PC端固件升级）
1=Fota（空中固件，即手机端升级）
2=其他，为以后使用预留
0x3 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
升级请求中要发送信息的位掩码
第1位：用户界面模式开关
第2位：（S60 5.0开始使用）增强特性开关
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
服务器警告信息超时时间，0表示无（单位：分钟）
0x5 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
用户交互警告特性开关的位掩码，5种警告类型，二进制从右向左数：
第1位=显示警告
第2位=确认警告
第3位=用户输入警告
第4位=单选警告
第5位=多选警告
如果要关闭某种警告，将该警告对应的二进制位置1，而不是0
如：（1）0为开启所有警告；（2）如果想关闭确认和单选警告，它们分别对应第2位和第4位，那么将第2位和第4位置1，其他位不变，得到二进制数值：01010，转化为10进制为10.
0x6 string "Z:\\private\\101F99FB\\factorydmprofiles.xml" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
存储设备管理信息的XML配置文件名
0x7 string "FWPkg1,FWPkg2,FWPkg3,FWPkg4" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
FUMO（固件更新管理对象）预定义的动态节点名，用英文的逗号分隔，节点名上限为4.
0x8 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否发送自定义用户界面的节点（包括信息、强度以及固件安装与升级的节点），仅中国移动需要
0x9 int -1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否启用固件更新会话的超时属性，默认值为-1.允许的值：1到30（单位：分钟）
如：如果为5，若此时有电话呼入，由于电话的优先级高于GPRS，所以暂停GPRS连接，等待5分钟，如果5分钟后电话没有结束，则GPRS连接超时。
-1或其他数值表示不超时。
