101F87AA.txt
SIM卡安全设置

0x0 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
配置环境的绑定设置
0x1 int 15 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
认证机制，默认值0xF（15）：支持所有机制（NETWPIN, NETWUSERPIN, USERPIN, USERPINMAC）；
1-说明只支持NETWPIN；
其他的值为了将来使用而被保留，如果使用了其他值，则按照默认值15处理。
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当收到设置信息并且认证失败时，该信息的处理方式
0-该信息作为新信息被保存在收件箱；
1-该信息作为class 0（即闪信）的形式放入收件箱，手机立即显示信息内容，并在退出时被删除。

