10200C8B.txt
震动控制

0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当前情景模式下的震动设置，如果为0，则情景模式中即使开启震动提示同样不会有震动，0=关，1=开
0x2 int 10000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
震动最长持续时间（单位：毫秒），仅在0x1中设为1时有效
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
震动最短持续时间（单位：毫秒）
0x4 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x5 int 100 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x6 int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail 
以上3行未知
