101F883B.txt
多信息呼叫(Rich Call)设置

0x0 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
PS（VoIP，互联网通话）通话中CLIR(通话线路识别限制)，0=关，1=关，2=默认
0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
当WLAN信号强度降得太低时，是否显示警告，0=提前警告关，1=提前警告开
0x2 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
电路交换通话等待，0=关，1=开
0x3 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
VoIP（互联网通话）注册方式，0=自动，1=手动
0x4 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否接受匿名通话，0=否，1=是
0x5 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
优先通话类型
0x6 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“免打扰模式”设置
0x7 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
PS（VoIP，互联网通话）呼叫等待
0x8 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
首选服务ID，可能的值：
 0 = not set（未设置）
 1 = CS/Video service
 2 = VoIP stub 
 3 = VoIP service 1 
 4 = VoIP service 2 
 n = VoIP service n-2

