102072C4.txt 
FOTA (Firmware Over The Air，空中固件)升级配置

0x1 int 1 0 cap_rd=alwayspass
Fota服务器是否模拟升级代理，0=否，1=是
0x2 int 3 0 cap_rd=alwayspass
静默DM会话过程中的OMA DL界面行为
0=下载描述关，下载进度关
1=下载描述关，下载进度开
2=下载描述开，下载进度关
3=下载描述开，下载进度关
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass
“重启后显示一般警告”特性开关，0=关，1=开
0x4 int 3 0 cap_rd=alwayspass
失败时发送GA的重试次数
0x5 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Fota升级状态，0=固件升级，1=下载中断
0x6 int 0 0 cap_rd=alwayspass sid_wr=0x101F9A02
是否启用Fota推迟和恢复，0=否，1=是
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass sid_wr=0x101F9A02
Fota监控服务是否启用，0=禁用，1=启用
0x8 string "" 0 cap_rd=alwayspass
提醒选项，格式为“1h:4h:1d:3m:NROFF”，其中：h - hour/s，d- day/s，m - minute/s，":"为分隔符，NROFF（5版专用）-不再提醒
0x9 int 0 0 cap_rd=alwayspass
升级重启后是否重设时间，0或其他=否，1=是
0xA int 0 0 cap_rd=alwayspass
用于区分USB充电（N97）/圆孔充电（5800），0=圆孔充电，1=USB充电