101F877A.txt
安全性设置

0x1 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
自动锁状态
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
3G网络需要，用于设置“开机后锁定”。当该值设为1，手机在每次重启后都会被自动锁闭
0x3 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
事务追踪特性值
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
该值显示香港中文虚拟键盘默认的输入法
0x5 int 45 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
自动锁键盘的时间（单位：秒）
0x6 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
未知


