101F87EC.txt
彩信界面设置

0x1 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
彩信是否支持电路交换连接
0=关（仅GPRS）
1=开（GPRS+CSD+HSCSD）
0x2 int 8 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
彩信查看器使用的免提音量，可用值：1-10
0x3 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
彩信编辑器是否显示附加头部字段（CC、BCC之类的）的位掩码，每一个头部字段用1个二进制位表示
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
CDMA网络发送方的组成方式
