10206913.txt
SUPL定位模块设置

0x1 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
接口版本
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
安装优先级，0=自动，1=最先，2=最后
0x3 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
状态，0=不可用，1=可用
0x4 int 12000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
首次纠正时间
0x5 int 180000000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
下次纠正时间
0x6 real 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
水平精确度
0x7 real 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
垂直精确度
0x8 int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
费用指示器，0=未知，1=免费，2=可能收费，3=收费
0x9 int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
电源功耗，0=未知，1=无，2=低，3=中，4=高
0xa int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
技术类型，0=未知，1=集成GPS，2=基于网络，3=A-GPS（辅助GPS）
0xb int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
设备位置，0=未知，1=内部，2=外部
0xc int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
定位能力的位掩码，0表示无，按从低位到高位的顺序：
第1位-0x0001 = 水平
第2位-0x0002 = 垂直
第3位-0x0004 = 速度
第4位-0x0008 = 方向
第5位-0x0010 = 卫星
第6位-0x0020 = 指南针
第7位-0x0040 = Nmea
第8位-0x0080 = 地址
第9位-0x0100 = 建筑
第10位-0x0200 = 媒体
这里的1说明只有水平定位的能力
0xd int 3 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
支持类别的位掩码，0表示无，按从低位到高位的顺序：
第1位-0x0001 = 信息
第2位-0x0002 = 一般信息
第3位-0x0004 = 航向信息
第4位-0x0008 = 卫星信息
这里的3转化成2进制是11，即只支持信息、一般信息
0xe int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
可见性，0=不可见，其他=可见
0xf string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
资源文件名
0x11 int 40000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
纠正精确度
0x12 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
SUPL FW的CID信息