10282F0F.txt 
屏幕旋转参数

屏幕方向有：
上（up）-正常的竖屏
右上（right up）-正常的横屏
左上（left up）-左边为上的横屏
向上（upwards）-屏幕向上，即把手机平放在桌上，屏幕向上
下（down）-旋转180度的竖屏，即正常的竖屏上下交换
向下（downwards）-屏幕向下，即把手机倒扣在桌上，屏幕向下

0x1 int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成右上时的角度变化，范围：-44到44
0x2 int 150 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成右上时的延时（单位：毫秒）
0x3 int 25 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成左上时的角度变化，范围：-44到44
0x4 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成左上时的延时
0x5 int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成向上时的角度变化，范围：-44到44
0x6 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成向上时的延时
0x7 int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成向下时的角度变化，范围：-44到44
0x8 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成向下时的延时
0x9 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成下时的角度变化，范围：-44到44
0xA int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上切换成下时的延时
0xB int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成右上时的角度变化，范围：-44到44
0xC int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成右上时的延时
0xD int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成左上时的角度变化，范围：-44到44
0xE int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成左上时的延时
0xF int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成向上时的角度变化，范围：-44到44
0x10 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成向上时的延时
0x11 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成向下时的角度变化，范围：-44到44
0x12 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成向下时的延时
0x13 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成上时的角度变化，范围：-44到44
0x14 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
下切换成上时的延时
0x15 int -10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成右上时的角度变化，范围：-44到44
0x16 int 150 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成右上时的延时
0x17 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成左上时的角度变化，范围：-44到44
0x18 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成左上时的延时
0x19 int -10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成上时的角度变化，范围：-44到44
0x1A int 150 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成上时的延时
0x1B int 20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成向下时的角度变化，范围：-44到44
0x1C int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成向下时的延时
0x1D int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成下时的角度变化，范围：-44到44
0x1E int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向上切换成下时的延时
0x1F int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成右上时的角度变化，范围：-44到44
0x20 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成右上时的延时
0x21 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成左上时的角度变化，范围：-44到44
0x22 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成左上时的延时
0x23 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成向上时的角度变化，范围：-44到44
0x24 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成向上时的延时
0x25 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成上时的角度变化，范围：-44到44
0x26 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成上时的延时
0x27 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成下时的角度变化，范围：-44到44
0x28 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
向下切换成下时的延时
0x29 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成右上时的角度变化，范围：-44到44
0x2A int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成右上时的延时
0x2B int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成上时的角度变化，范围：-44到44
0x2C int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成上时的延时
0x2D int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成向上时的角度变化，范围：-44到44
0x2E int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成向上时的延时
0x2F int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成向下时的角度变化，范围：-44到44
0x30 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成向下时的延时
0x31 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成下时的角度变化，范围：-44到44
0x32 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
左上切换成下时的延时
0x33 int 15 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成上时的角度变化，范围：-44到44
0x34 int 150 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成上时的延时
0x35 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成左上时的角度变化，范围：-44到44
0x36 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成左上时的延时
0x37 int 15 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成向上时的角度变化，范围：-44到44
0x38 int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成向上时的延时
0x39 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成向下时的角度变化，范围：-44到44
0x3A int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成向下时的延时
0x3B int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成下时的角度变化，范围：-44到44
0x3C int 200 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
右上切换成下时的延时