10282DF0.txt 
感应设置

0x1 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
感应开关，0=关，1=开
0x2 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
用户所选的敲击（应该是点按控制）位掩码
0x3 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
用户所选的旋转手机（屏幕向下）位掩码
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
用户所选的屏幕方向（横竖屏）切换的位掩码
0x100002 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
敲击手机（点按控制）的感应设置位掩码：
0000 0000: 无，禁用点按控制
0000 0001: 仅静音通话
0000 0010: 仅闹铃重响
如果想要在翻转手机时，静音通话和闹铃重响，这里改为3即可
0x100003 int 7 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
旋转屏幕的感应设置位掩码：
0000 0000: 无，禁用旋转控制
0000 0001: 仅静音通话
0000 0010: 仅闹铃重响
0000 0100: 仅自动旋转显示
这里的默认值7，表示静音通话、闹铃重响、自动旋转显示均开启
