101F87A3.txt
录音器配置

0x0 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
来电录音功能开关，0=关，1=开
0x1 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
彩信录音格式配置（这值格式用户无法在手机中设置），0-AMR，1-WAV，2-MP4
0x2 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
播放录音的默认扬声器，0-手机听筒，1-扬声器
0x3 int 2 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
录音的默认存储位置，0-手机存储，1-存储卡，2-（估计是大容量存储或未设置吧）
0x4 int 4 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
手机听筒播放录音的音量，可用值：0-10
0x5 int 4 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
扬声器播放录音的音量，可用值：0-10.
0x6 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
默认录音质量，0-AMR（兼容彩信），1-WAV（标准），2-MP4（高）
0x7 int 60 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
录音最长时间（分钟）
0x8 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
未知
0x9 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
录音编号，在新录音保存时使用，如“Memo(25)”中的25
0x10 int 12200 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
AMR-NB录音的比特率，可能的值：4750, 5150, 5900, 6700, 7400, 7950, 10200, 12200。如果不支持所选比特率时，使用默认值12200.
0x11 int 64000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
AAC_LC录音的比特率，可能的值：8000-288000。如果不支持所选比特率时，使用默认值32000.
0x12 int 48000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
AAC_LC录音的采样率。可能的值有：8000-48000。如果不支持所选比特率时，使用默认值48000.
0x13 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
支持立体声录音还是单声道录音，1-单声道，2-立体声
0x14 int 60 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
录音的时间（分钟），默认60.
