101F978F.txt
UPnP媒体服务器相关设置

0x1 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
UPnP媒体服务器的别名
0x2 string "c:\\Download\\Media\\" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上传目录路径
0x3 string "image/jpeg:JPEG_SM,audio/mpeg:MP3,audio/mp4:AAC_ISO_320,video/mp4:AVC_MP4_BL_CIF15_AAC_520,audio/3gpp:AAC_ISO_320,audio/3gpp:*
,image/jpeg:*,audio/mpeg:*,audio/mp4:*,*:*" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
支持的媒体类型
0x4 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
使用的安全管理名称
0x5 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“modelURL”元素值
0x6 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“modelDescription”元素值
0x7 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“modelNumber”元素值
0x8 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“serialNumber”元素值
0x9 string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“presentationURL”元素值
0xA string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“modelURL”元素值
0xB string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“modelName”元素值
0xC string "" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
媒体服务器描述中的“manufacturerURL”元素值
0xD int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
是否创建缩略图，0=否，1=是
0xE int 100 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
同时浏览对象的最大个数
