101F9A1D.txt
DS（数据同步）相关配置

0x0 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
启用或禁用定时同步功能，0=禁用，1=启用
0x1 binary 0000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
定时同步设置
0x2 int 21 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
定时同步时间间隔选择的位掩码，最多可同时选择3个。总共5种时间间隔，在二进制数值中从右到左，分别为：
第1位 - 每隔2天
第2位 - 每隔4天
第3位 - 每隔1周
第4位 - 每隔2周
第5位 - 每隔1个月
如：默认的21，转换为2进制为10101，从右边开始：
第0位为1，表示每隔2天已选择
第1位为0，表示每隔4天未选择
第2位为1，表示每隔1周已选择
第3位为0，表示每隔2周未选择
第4位为1，表示每隔1个月已选择
因此，21表示选择的时间间隔有：
每隔2天
每隔1周
每隔1个月
0x3 int 93 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
定时同步峰值间隔选择的位掩码。SDK中的变量名为：KNSmlDSTimedSyncPeakInterval，最多可同时选择5项。
总共7种时间间隔，在二进制数值中从右到左，分别为：
第1位 - 每隔15分钟
第2位 - 每隔30分钟
第3位 - 每隔1小时
第4位 - 每隔2小时
第5位 - 每隔4小时
第6位 - 每隔8小时
第7位 - 每隔12小时
修改方法与0x2行类似
0x4 int 93 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
定时同步非峰值间隔的位掩码。与0x3行相同。