10282BCC.txt
CF上下文源配置

0x1 int 2 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
开机时要加载的“源插件数量”
0x2 int 271068656 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
感应器源插件UID的十进制
0x3 int 271068993 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
Cenrep源插件UID的十进制