101F8782.txt
呼叫转移设置

0x1 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
第1个呼叫转移号码
0x2 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
第2个呼叫转移号码
0x3 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
第3个呼叫转移号码
0x4 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
ALT线路第1个呼叫转移号码
0x5 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
ALT线路第2个呼叫转移号码
0x6 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
ALT线路第3个呼叫转移号码
0x7 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
“无人接听时转移”的等待时间（单位：秒）
0x8 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
ALT线路“无人接听时转移”的等待时间（单位：秒）
0x9 string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
上一次使用的数据转移号码
0xA string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData 
上一次使用的传真转移号码
